< 첨부 3 >

KR BIM기반 설계도면 작성기준

2021. 2

제1절 일반사항

(1) 본 BIM기반 설계도면 작성기준은 BIM적용 사업에 적용한다.

(2) BIM 설계는 3차원 기반의 BIM 모델을 작성하되 BIM모델로부터 기본도면을 추출할 수 있도록 구성하며, 일부 BIM 모델로 표현이 불가능하거나 불합리한 상세부분의 설계에 대해서는 감독자와 협의하여 그 사유를 도면에 표기하고, 보조도면을 활용할 수 있다.

(3) 설계도면은 BIM 모델로부터 추출한 도면을 기본으로 하여야 하며, 추출된 형상 등의 임의 변경을 금지하여 BIM 모델과 기본 및 보조도면의 내용이 동일하게 관리되도록 추출된 형상 등의 임의 변경을 금지하되, 공정의 분리, 수량 분리 등 필요에 의하여 모델 객체를 분할하거나 합칠 수 있다.

제2절 모델의 작성

(1) BIM 모델은 작성목표에 따라 필요한 내용의 범위에서 작성하며 불필요한 정보를 포함하지 않도록 관리하여야 한다.

(2) BIM 모델은 하나 또는 다수 단위시설의 집합으로 구성되며, 수량, 공정, 위치 등 수행 BIM 의 목적에 맞도록 구분하여 작성한다.

(3) BIM 모델은 공종, 부위 등 시설물의 구성요소를 색상에 의하여 시각적으로 식별하고자 하는 경우 그 기준을 포함한 자체 BIM 모델 작성계획을 수립하여 수행계획서에 포함하고, 사업의 목표 및 세부 업무를 수행할 수 있도록 작성, 관리되어야 한다.

(4) BIM 모델은 단위 공종별로 작성함을 원칙으로 하며, 필요한 경우 대상 공종의 규모나 복잡성 등에 따라 세부시설이나 공간 등을 기준으로 구분하여 작성한다.

(5) BIM 모델은 상세공종별로 구분하여 수량산출이 가능한 수준으로 “BIM기반 수량산출기준”을 참조하여 작성함을 원칙으로 한다. 사업이나 업무의 특성에 따라 예외가 필요한 경우는 내용을 제시한다.

(6) 시설, 단위 및 공종 모델이 분리된 파일로 작성된 경우 좌표체계의 연동 등을 통하여 통합적으로 연결하여 활용할 수 있도록 관리한다.

(7) BIM 모델의 상세수준(LOD)은 기본설계 200, 실시설계 300 수준을 기본으로 하되, 대상의 중요도나 상세 BIM 모델링 필요 여부에 따라 아래 LOD표 수준으로 선정한다.

＊LOD: (Level Of Development) BIM 모델의 형상 및 정보의 상세 정도

LOD		사업 단계별 LOD범위
		기획 단계	기본 설계	실시 설계
LOD 100	개략적 개념 모델 (평면 위치정보 등)	○	○	○
LOD 200	구조물 형상 모델 (일부 구조물 속성정보 포함)		○	○
LOD 300	정확한 구조물 형상 모델 (주철근 등 부재의 주요 철근정보 및 구조물 속성정보 포함)			○
LOD 350	정확한 구조물 형상 모델 (모든 철근 상세정보 및 구조물 속성정보 포함)			○

＊분야별 주요 공종에 따른 LOD 상세내용(속성정보 범위 등)은 철도BIM 가이드라인v1.1을 참고한다.

제3절  설계도면 작성 및 관리

(1) 설계도면은 공단 업무프로세스(P-설계관리-09, 도면작성 및 관리)에 따라 작성 및 관리한다.

(2) 설계도면은 별첨(견본도면 목록)을 참고하여 작성하며, 목록 외의 도면이 필요한 경우에는 공단과 협의하여 결정한다.

가) 기본도면(필수제출도면) : 본선 구조물 및 주요 부대시설에 대한 형상 및 단면 등을 나타내는 주요도면(종․평면도, 일반도, 단면도, 상세도, 구조도, 전반도 등)으로 BIM을 통해 모델을 작성하고 추출한 도면

나) 보조도면(선택제출도면) : BIM 모델로 표현이 불가능하거나 불합리한 경우, 보조적으로 작성하여 활용하는 2D도면(목차, 설계기준, 요약도, 계획도, 개념도, 배치도 등)으로 감독자와 협의하여 작성할 수 있다.

[별첨1]

< 철도노반분야 기본설계 견본도면 목록 >

구 분		기본설계			비 고
		성과물	설계도면*
			기본도면	보조도면
공통	일반	▪목차		○
		▪위치도	○
		▪일반도 –범례 –표준횡단면도 –좌표전개도	○ ○	○ ○ ○
		▪평면 및 종단면도(H=1/1,000, V=1/400) –본선	○	○
	토공	▪토공 횡단면도 : 100m간격(1/100∼1/200) –본선 –본선부속(옹벽, 입체교차, 길내기, 방음벽, 울타리 등 일반도, 개소별표)	○
	배수공	▪배수유역도	○	○
		▪배수계획은 종평면도에 표기하며 별도 작성 안함		○
	정거장공	▪정거장 평면도(1/1,000) –승강장, 여객통로 일반도 –진입로, 광장, 적하장 일반도 –구내 배수 일반도 –옹벽, 방음벽 등 일반도	○
	부대공	▪부대시설도	○	○
구조분야	일반	▪목차		○
		▪설계기준(설계 개요)		○
		▪종평면도	○
		▪지질주상도	○	○
	상부공	▪교량받침 배치도	○	○
		▪상부 거더 일반도	○
		▪표준횡단면도	○
		▪케이블 배치 개요도	○	○
		▪강연선 배치 개요도	○	○
	하부공	▪주탑 일반도	○
		▪교대 일반도	○
		▪교각 일반도	○
		▪기초구조 일반도	○
	부대공	▪가시설 표준도 (개소별 테이블표)	○
터널분야	일반	▪목차		○
		▪위치도		○
		▪종평면도	○
		▪지질 및 지보패턴 개요도	○	○
	본선	▪표준단면도	○
		▪표준지보패턴도	○	○
	피난 대피소	▪피난대피소 표준단면도	○
		▪피난대피소 표준지보공도	○	○
	갱문 및 기타	▪갱구부 계획도	○	○
		▪갱문 일반도	○
		▪접속부 일반도	○

* 설계도면은 BIM모델로부터 기본도면 추출 가능여부 및 도면의 활용/효율성 등을 고려하여 1가지 방식(기본도면, 보조도면)을 택하여 작성할 수 있다.

[별첨2]

< 철도노반분야 실시설계 견본도면 목록 >

구 분		실시설계			비 고
		성과물	설계도면*
			기본도면	보조도면
공통	일반	▪목차		○
		▪위치도	○
		▪일반도 –범례 –표준횡단면도 –좌표전개도	○ ○	○ ○ ○
		▪평면 및 종단면도(H=1/1,000, V=1/400) –본선	○
	토공	▪토공 횡단면도 : 20m간격(1/100∼1/200) –본선 –본선부속(옹벽, 입체교차, 길내기, 방음벽, 울타리 등 일반도, 구조도)	○
	배수공	▪배수유역도	○	○
		▪배수계획 평면도(측구, 도수로 등)		○
		▪배수공(B함,C함), 개천내기 –일반도, 구조도	○
	정거장공	▪정거장 평면도(1/1,000) –승강장, 여객통로 일반도, 구조도 –진입로, 광장, 적하장 일반도, 구조도 –구내 배수 일반도 –옹벽, 방음벽 등 일반도, 구조도	○
	부대공	▪부대시설도	○	○
구조분야	일반	▪목차		○
		▪설계기준(설계 개요)		○
		▪종평면도	○
		▪지질주상도		○
	상부공	▪교량받침 배치도	○	○
		▪상부 일반도 –슬래브(바닥판)일반도‧구조도 –프리캐스트 거더 일반도‧구조도 –강상형 일반도‧구조도 –PSC박스 일반도‧구조도	○
		▪아치 일반도‧구조도	○
		▪표준횡단면도‧구조도	○
		▪케이블 배치 일반도 및 주요단면	○
		▪강연선 배치 일반도 및 주요단면	○
	하부공	▪주탑 일반도‧구조도	○
		▪교대 일반도‧구조도	○
		▪교각 일반도‧구조도	○
		▪기초구조 일반도‧구조도	○
	부대공	▪시공순서 개요도(시공계획도)		○
		▪제작장 개요도		○
		▪접안시설 개요도		○
		▪옹벽일반도	○
		▪배수시설, 점검시설 개요도	○	○
		▪교량받침, 신축이음장치, 난간, 방호벽 일반도	○
		▪가시설 종평면도 –교각기초 가시설 개요도 –일반 터파기 가시설 개요도	○	○
		▪가도, 가교 및 축도, 종평면도	○
터널분야	일반	▪목차		○
		▪위치도		○
		▪종평면도	○
		▪지질 및 지보패턴 개요도	○	○
		▪설계기준(설계 개요)		○
	본선	▪표준단면도	○
		▪표준지보패턴도	○	○
		▪굴착 및 지보순서도		○
		▪개착터널 표준단면도	○	○
		▪구간별적용 지보패턴도	○	○
		▪횡단면도(시ㆍ종점부)	○
	피난 대피소	▪피난대피소 표준단면도	○
		▪피난대피소 표준지보공도	○	○
		▪피난대피소 굴착 및 보강순서도		○
		▪본선 접속부 일반도‧구조도	○
		▪피난대피소 일반도‧구조도	○
	갱문 및 기타	▪갱구부 계획도		○
		▪갱구부 보강도	○
		▪갱문 일반도‧구조도	○
		▪접속부 일반도‧구조도	○
	부대공	▪계측계획도		○
		▪공동구 및 배수구 일반도‧구조도	○
		▪집수정 일반도‧구조도 ▪조경계획도	○	○
		▪저토피 통과구간 일반도 ▪방수 및 배수 일반도	○
		▪포오폴링 상세 및 시공순서도	○	○
		▪강관다단 보강그라우팅 개요도	○	○
		▪프리그라우팅 개요도 ▪신축 및 시공이음 일반도	○
		▪매립전 설치 및 접지 일반도 ▪방수표준도	○
		▪공사중/운영중 급수, 배수, 환기시설 개요도	○	○

* 설계도면은 BIM모델로부터 기본도면 추출 가능여부 및 도면의 활용/효율성 등을 고려하여 1가지 방식(기본도면, 보조도면)을 택하여 작성할 수 있다.