< 첨부 4 >

KR BIM기반 수량산출기준

2021. 2

제1절 일반사항

(1) 본 BIM 수량산출기준은 BIM적용 설계 사업에 대해 적용한다.

(2) 설계수량 산출은 BIM 데이터로부터 추출하여 산출하여야 하며, BIM 모델로부터 추출된 수량을 임의 변경해서는 안된다.

(3) 기존 2D기반 수량산출 데이터와 BIM 모델을 통한 수량산출 데이터는 서로 일치해야 하며 이는 수량비교 검토서*를 작성하여 증명한다. 다만 BIM 모델을 통해 산출이 불가능한 수량은 감독자와 협의하여 기존 산출방식을 적용한다.

* 수량비교 검토서 : BIM 데이터를 통해 산출된 수량과 기존 2D에서 산출한 수량을 비교 검토한         보고서. 비교 검토서에는 공종별 수량차이의 이유를 비고란에 기입해야 하며, 수량차이가 많이 생기는         공종에 대해서 오류 검토보고서를 따로 작성하여 설계사에서 검토하도록 해야 함.

(4) BIM 데이터의 범위 및 상세수준은 아래와 같이 적용하되, 공종 및 단계별로 적정    수준을 공단과 협의하여 결정하여야 하며, BIM 수행계획서에 제시하여야 한다.

(5) BIM 수량산출을 위한 LOD는 아래를 기준하되, 세부 형상 및 속성정보는 제3절 BIM 수량산출기준을 따른다. 이때 LOD는 기본설계 200, 실시설계 300 수준을 기본으로 하되, 대상의 중요도나 BIM 모델링 필요 여부에 따라 아래 LOD표에 따라 상세한 수준으로 선정할 수 있다.

＊LOD: (Level Of Detail) BIM 모델의 형상 및 정보의 상세 정도

LOD		사업 단계별 LOD범위
		기획 단계	기본 설계	실시 설계
LOD 100	개략적 개념 모델 (평면 위치정보 등)	○	○	○
LOD 200	구조물 형상 모델 (일부 구조물 속성정보 포함)		○	○
LOD 300	정확한 구조물 형상 모델 (주철근 등 부재의 주요 철근정보 및 구조물 속성정보 포함)			○
LOD 350	정확한 구조물 형상 모델 (모든 철근 상세정보 및 구조물 속성정보 포함)			○

＊분야별 주요 공종에 따른 LOD 상세내용(속성정보 범위 등)은 철도BIM 가이드라인v1.1을 참고한다.

제2절 설계 수량산출방법

(1) BIM 데이터로부터 추출한 수량은 자동수량, 연동수량, 수동수량으로 구분한다. 수량산출은 BIM 모델을 이용하여 자동수량으로 산출하는 것을 원칙으로 하되, 모델링 및 LOD 수준에 따라 연동 및 수동수량으로 산출할 수 있다.

가) 자동수량 : BIM 저작도구를 사용하여 생성되는 시설물의 물리적 요소를 표현하는데                           사용하는 BIM 데이터로부터 개수, 길이, 면적, 체적 등이 자동으로 산출되는                       수량

나) 연동수량 : BIM 제작도구를 사용하여 자동으로 생성되는 자동물량과 연동시켜                    산식으로 산출되는 수량으로서 BIM 데이터의 변경에 따른 자동물량과                     연동하여 일정한 규칙으로 동시에 변경이 가능한 수량

다) 수동수량 : BIM 데이터와 직접적으로 상관없이 수동으로 산출되는 수량

(2) 연동수량으로 산출시 적용 산식은 KRQP에 기술된 산식을 따르며, 다른 산식 적용 시에는 보고서에 명시하여야 한다.

(3) 수량산출은 어떠한 방식으로 산정(자동, 연동, 수동수량)되었는지가 구분 확인될 수 있도록 명시하여야 한다.

제3절 BIM 수량산출기준(안)

(1) BIM 수량산출 공종 List

NO.	KR CODE	공종내용
1	KRQP C-02050	계측
2	KRQP C-02061	임시선
3	KRQP C-02062	소규모및철도인접공사
4	KRQP C-04020	쌓기
5	KRQP C-04030	깎기
6	KRQP C-04040	연약지반
7	KRQP C-05010	구교
8	KRQP C-05020	배수시설
9	KRQP C-06020	옹벽,비탈면보호벽,낙석방지공
10	KRQP C-06030	보강토옹벽
11	KRQP C-06040	가시설구조물
12	KRQP C-07010	지하구조물
13	KRQP C-08100	받침 및 받침부
14	KRQP C-10090	박스거더교
15	KRQP C-10050	상부구조물 설계
16	KRQP C-10100	라멘공
17	KRQP C-11020	교대,교각,확대기초의설계
18	KRQP C-11030	얕은기초의 설계
19	KRQP C-11040	말뚝기초의 설계
20	KRQP C-11050	케이슨기초의 설계
21	KRQP C-12030	터널지보재
22	KRQP C-12040	콘크리트 라이닝
23	KRQP C-12060	배수 및 방수
24	KRQP C-12080	갱구부
25	KRQP C-12130	방재설비
26	KRQP C-12140	개착터널
27	KRQP C-13030	여객정거장

(2) 아래 ‘공종별 BIM 수량산출기준(안)’은 BIM 업무수행 편의제공을 위해 마련한 최소한의 요구기준(참고용)이며, 각 사업의 특성과 과업범위를 고려하여 BIM 도입 효과가 최대한 나타날 수 있도록 적용해야 한다.

(3) 공종별 BIM 수량산출기준(안)

1. 계측(KRQP C-02050)              ＊(LOD : 기본설계, 실시설계) 형식으로 기재

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	연약지반계측
1.01	층별침하계	3개/개소,30m기준	개소	1		-	수동		수동
1.02	간극수압계	3개/개소,30m기준	개소	1		-	수동		수동
1.03	지하수위계	심도10m기준	개소	1		-	수동		수동
1.04	지표면침하핀	성토고10m기준	개소	1		-	수동		수동
1.05	지중경사계	심도30m기준	개소	1		-	수동		수동
1.06	변위말뚝측정계	심도10m기준	개소	1		-	수동		수동
1.07	천공및그라우팅	BX,점토층	m	1		-	수동		수동
1.08	천공기계기구설치		개소	1
2	NATM터널계측	복선기준
2.01	계측기 일반	터널 1km 미만	개월	1		-	수동		수동
2.02	계측기 일반	터널 1km 이상	개월	1		-	수동		수동
2.03	천단침하 및 내공변위계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.04	록볼트 축력계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.05	숏크리트 응력측정	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.06	지중변위계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.07	지표침하핀	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.08	강지보공응력계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.09	록볼트 인발시험	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.10	라이닝 응력계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.11	전단면 내공변위계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.12	내공형상 변위계	설계 설치 개소	개소	1		-	수동		수동
2.13	도상침하계	콘크리트/레일	개소	1		-	수동		수동
2.14	도상침하계	자갈	개소	1		-	수동		수동
2.15	침하형상변위계	콘크리트/레일	개소			-	수동		수동
2.16	침하형상변위계	자갈	개소			-	수동		수동
2.17	막장면 관찰조사	상하반굴착시 상부막장기준	개소			-	수동		수동
3	노면복공및흙막이공계측
3.01	천공	NX
a	천공	점토	m	1			수동		수동
b	천공	모래	m	1			수동		수동
c	천공	자갈	m	1			수동		수동
d	천공	호박돌	m	1			수동		수동
e	천공	풍화암	m	1			수동		수동
f	천공	연암	m	1			수동		수동
g	천공	보통암	m	1			수동		수동
h	천공	경암	m	1			수동		수동
i	천공	극경암	m	1			수동		수동
3.02	계측기설치비
a	지표침하측정계설치		개소	1		-	수동	-	수동
b	지중경사계설치	심도30m기준	개소	1		-	수동	-	수동
c	지하수위계설치	심도30m기준	개소	1		-	수동	-	수동
d	변형계설치	1Sensor	개소	1		-	수동	-	수동
e	하중계설치	Strut용	개소	1		-	수동	-	수동
f	건물경사계설치	Tiltmeter	개소	1		-	수동	-	수동
g	균열측정계설치		개소	1		-	수동	-	수동
h	토압계설치		개소	1		-	수동	-	수동
i	락볼트축력측정계설치		개소	1		-	수동	-	수동
3.03	계측기손료
a	지중경사계		개월	1		-	수동	-	수동
b	지하수위계		개월	1		-	수동	-	수동
c	건물경사계		개월	1		-	수동	-	수동
d	균열측정계		개월	1		-	수동	-	수동
e	하중계손료	토압계,변형계	개월	1		-	수동	-	수동
f	컴퓨터손료	프린터포함	개월	1		-	수동	-	수동
3.04	보고서작성비
a	월간보고서		회	1		-	수동	-	수동
b	최종보고서		회	1		-	수동	-	수동
3.05	계측관리비		개월	1		-	수동	-	수동
3.06	계측분석비		개월	1		-	수동	-	수동

2. 임시선(KRQP C-02061)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	토공 및 기초공
1.01	땅깎기
a	땅깎기	토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	땅깎기	풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	땅깎기	연암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	땅깎기	경암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	층따기	토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	측구터파기	토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	흙쌓기
a	상부노반다짐	토사,T=0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	하부노반다짐	토사,T=0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	유용토운반	토사,무대	㎥	1			수동		수동
d	유용토운반	토사,불도저	㎥	1			수동		수동
e	유용토운반	토사,덤프	㎥	1			수동		수동
f	순성토운반	토사,덤프	㎥	1			수동		수동
g	측구뚝쌓기	토사	㎥	1			자동		자동
1.03	흙쌓기철거
a	땅깎기	토사,현장유용	㎥	1	굴삭기		자동		자동
b	땅깎기	토사,현장유용	㎥	1	도져		자동		자동
c	사토처리	토사	㎥	1			수동		수동
1.04	구조물터파기
a	터파기	육상,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	터파기	육상,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	터파기	육상,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
d	터파기	육상,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
1.05	되메우기및다짐		㎥	1
a	되메우기및다짐	토사	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	되메우기및다짐	풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
1.06	구조물기초깔기	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
1.07	구조물기초다짐	잡석	㎥	1			연동		연동
1.08	씨앗뿜어붙이기	초류종자+거적덮기	㎡	1			연동		연동
2	가배수관 설치 및 철거
2.01	가배수관설치
a	가배수관설치	흄관,D600mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	가배수관설치	흄관,D800mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	가배수관설치	흄관,D1000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.02	가배수관철거
a	가배수관철거	흄관,D600mm	m	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	가배수관철거	흄관,D800mm	m	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	가배수관철거	흄관,D1000mm	m	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
3	임시승강장 설치 및 철거
3.01	임시승강장설치
a	침목설치	150×240×2500mm	개	1			연동		연동
b	고정철근설치		개	1			수동		수동
c	소형고압블럭설치	T = 60∼80mm	㎡	1			연동		연동
3.02	임시승강장철거
a	침목철거	150×240×2500mm	개	1			연동		연동
b	소형고압블럭철거	T = 60∼80mm	㎡	1			연동		연동
3.03	콘크리트포장포설
a	콘크리트포장포설	인력포설,T=0.2m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	와이어메쉬깔기	각 종	㎡	1			연동		연동
d	콘크리트포장양생	비닐,T=0.1mm	㎡	1			연동		연동
e	보조기층	T=20cm	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.04	콘크리트포장철거		㎥	1
4	건널목 설치 및 철거
4.01	건널목설치
a	건널목설치	폭5m,1선식	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	건널목설치	폭5m,2선식	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4.02	건널목철거
a	건널목철거	폭5m,1선식	개소	1			연동		연동
b	건널목철거	폭5m,2선식	개소	1			연동		연동
5	공사용강교 제작 및 설치
5.01	공사용강교제작
a	하로판제작 및 횡빔제작	단순플레이트거더	ton	1	SM400∼520	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	BU-Beam 제작	단순판형 I	ton	1	SM400∼520	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	볼트조이기	고장력볼트	개	1			연동		연동
d	방사선검사		매	1		-	수동	-	수동
e	자분탐상검사		m	1		-	수동	-	수동
5.02	공사용강교도장	일반중방식
a	강교외부도장	공 장	㎡	1			연동		연동
b	강교외부도장	현 장	㎡	1			연동		연동
c	강교SPLICE도장	공 장	㎡	1			연동		연동
d	외부B/S도장	현 장	㎡	1			연동		연동
e	강교도장	녹막이2회+조합2회	㎡	1			연동		연동
5.03	공사용강교설치
a	강교운반						수동		수동
a-1	강교운반	공장 ∼ 현장	ton	1			수동		수동
a-2	강교운반	포철연관단지내운반	ton	1			수동		수동
b	강교가설	거더중량,20∼35ton미만	ton	1			수동		수동
c	강교가설	거더중량,35∼55ton미만	ton	1			수동		수동
5.04	공사용강교철거
a	강교철거	거더중량,20∼35ton미만	ton	1			연동		연동
b	강교철거	거더중량,35∼55ton미만	ton	1			연동		연동
c	철골재철거		ton	1			연동		연동
d	강교철거운반	현장 ∼ 창고	ton	1			수동		수동
6	새들침목 설치 및 철거
6.01	새들침목설치	목침목 3단	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6.02	새들침목철거	목침목 3단	조	1			연동		연동

3. 소규모및철도인접공사(KRQP C-02062)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
Ⅱ-1	토공
1.	본선토공
1.01	벌개제근 및 벌목
a	벌개제근	입목본수도,50∼60%	㎡	1			연동		연동
b	벌목	높이평균	㎡	1			연동		연동
1.02	측구공
a	측구뚝쌓기	토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	측구터파기	토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	땅깎기
a	토사
a-1	토사깎기	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	토사깎기	굴삭기,0.4㎥	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	토사깎기	굴삭기,0.7㎥	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	토사깎기	굴삭기,0.4㎥,열차할증	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	풍화암					(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-1	풍화암깎기	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	풍화암깎기	대형브레이커	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	염암					(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-1	연암깎기	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	연암깎기	대형브레이커	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	경암					(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-1	경암깎기	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	경암깎기	대형브레이커	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	흙쌓기
a	상부노반다짐	토사,H=0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	하부노반다짐	토사,H=0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	유용토운반
a	덤프운반	토사,D/T=8ton	㎥	1			수동		수동
b	덤프운반	토사,D/T=15ton	㎥	1			수동		수동
c	덤프운반	풍화암,D/T=15ton	㎥	1			수동		수동
d	덤프운반	풍화암,D/T=8ton	㎥	1			수동		수동
e	덤프운반	연암,D/T=15ton	㎥	1			수동		수동
f	덤프운반	경암,D/T=15ton	㎥	1			수동		수동
1.06	순성토운반
a	토사	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
1.07	사토처리
a	토사	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
b	풍화암	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
c	연암	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
d	경암	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
1.08	깎기부 비탈면보호공
a	비탈면고르기
a-1	풍화암 면고르기		㎡	1			연동		연동
a-2	연암 면고르기		㎡	1			연동		연동
a-3	경암 면고르기		㎡	1			연동		연동
b	떼입히기						연동		연동
b-1	평떼붙임		㎡	1			연동		연동
c	코어네트
c-1	코어네트	땅깎기부	㎡	1			연동		연동
d	절토사면녹화
d-1	절토사면녹화	T = 5cm	㎡	1			연동		연동
d-2	절토사면녹화	T = 7cm	㎡	1			연동		연동
d-3	절토사면녹화	T = 10cm	㎡	1			연동		연동
d-4	절토사면녹화	T = 15cm	㎡	1			연동		연동
d-5	절토사면녹화(기계기구 설치 및 해체)		회	1			연동		연동
e	덩굴식물식재	줄사철, 등나무	주	1			연동		연동
1.09	깎기부 구조물보호공
a	숏크리트 뿜어붙이기	T = 100mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	비탈면앵커공
b-1	어스앵커공
1)	어스앵커천공및보강재삽입	토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	어스앵커천공및보강재삽입	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	어스앵커그라우팅		공	1			연동		연동
4)	PC콘 조립 및 인장		공	1			연동		연동
5)	지압판 및 브라켓트 제작		공	1			자동		자동
6)	장비조립 및 해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
7)	보호콘크리트설치		공	1			자동		자동
b-2	록앵커공
1)	록앵커천공및보강재삽입	토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	록앵커천공및보강재삽입	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	록앵커그라우팅		공	1			연동		연동
4)	PC콘 조립 및 인장		공	1			연동		연동
5)	지압판 및 브라켓트 제작		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6)	보호콘크리트설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7)	격자블럭제작 및 설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
8)	장비조립 및 해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
b-3	록볼트공	D25×5m	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	쏘일네일공	D29×8m
1)	쏘일네일천공	토사	m	1			연동		연동
2)	쏘일네일천공	풍화암	m	1			연동		연동
3)	쏘일네일공	일반,천공제외	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	장비조립 및 해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
1.10	쌓기부 비탈면보호공
a	떼입히기
a-1	줄떼붙임	흙쌓기부	㎡	1			연동		연동
b	코어네트
b-1	코어네트	흙쌓기부	㎡	1			연동		연동
c	씨앗뿜어붙이기	초류종자	㎡	1			연동		연동
d	씨앗뿜어붙이기	초류종자+거적덮기	㎡	1			연동		연동
1.11	쌓기부 구조물보호공
a	비탈면돌붙임
a-1	돌붙임	찰붙임, 뒷길이0.35m이하	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	돌붙임	메붙임, 뒷길이0.35m이하	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	돌붙임기초설치	기울기 1:1.8	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	비탈면콘크리트붙임	T = 0.20m	㎡	1
c	비탈면콘크리트블럭설치
c-1	비탈면콘크리트블럭	인력,50kg미만,H=15m이하	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	비탈면콘크리트블럭	기계,50kg이상,H=15m이상	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	비탈면 P.E블럭설치	1:1.0∼1.5	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	공사용비탈면보호가시설
e-1	비탈면가보호망	2회 사용	㎡	1			연동		연동
e-2	가도수로설치	P.E필름,T=0.1mm	m	1			수동		수동
f	비탈면점검로설치	B = 0.9m	m	1	H=30m 기준		자동		자동
2	본선부속
2.01	토공
a	구조물 터파기
a-1	토사터파기
1)	터파기	토사,인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	터파기	토사,소형,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	터파기	토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	풍화암터파기
1)	터파기	풍화암,인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	터파기	풍화암,대형브레이카,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	연암터파기
1)	터파기	연암,인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	터파기	연암,대형브레이카,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	경암터파기
1)	터파기	경암,인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	터파기	경암,대형브레이카,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	되메우기 및 다짐
b-1	되메우기	인력100%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	되메우기 및 다짐	기계90+인력10%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	되메우기 및 다짐	기계90+인력10%,풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	잔토처리	인 력	㎥	1
d	구조물뒷채움
d-1	구조물뒷채움	잡석,롤러다짐	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	구조물뒷채움	잡석,램머다짐	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-3	구조물뒷채움	잡석,롤러+램머	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	구조물기초깔기	잡 석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	구조물기초다짐	잡 석	㎥	1		-	연동	-	연동
g	물 푸 기
g-1	물 푸 기	양수기,D150mm	hr	1			수동		수동
g-2	물 푸 기	설치및운반	개소	1		-	수동	-	수동
2.02	현장타설 콘크리트수로
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	구체콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1		(LOD:200)	연동	(LOD:300)	연동
d	배수시설
d-1	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	배수뒷잡석채움	대형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-3	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
d-4	배수공설치	PVC PIPE,D50mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	스페이서설치
e-1	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
e-2	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1		-	연동	-	연동
f	철근현장가공및조립	간 단	ton	1			수동		수동
2.03	현장타설 콘크리트옹벽
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	구체콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
c	강관비계	3개월	㎡	1			연동		연동
d	시공이음정리		㎡	1		-	연동	-	연동
e	신축이음장치
e-1	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1		(LOD:200)	연동	(LOD:300)	연동
e-2	다웰바설치	D25×1,000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
e-3	충진재채움	실런트,20×20mm	m	1			연동		연동
f	수축줄눈설치
f-1	수축줄눈설치	목재,15×15mm	m	1			연동		연동
f-2	균열유발줄눈설치	10×10mm	m	1			연동		연동
g	배수시설
g-1	배수뒷잡석채움		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-2	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
g-3	드레인보드설치	T = 20mm	㎡	1			연동		연동
g-4	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-5	쏘일시멘트	1 : 15	㎥	1			연동		연동
h	스페이서설치
h-1	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
h-2	스페이서설치	슬래브 및 기초용	㎡	1		-	연동	-	연동
i	철근현장가공및조립	보 통	ton	1			수동		수동
2.04	방음벽공
a	옹벽형 방음벽공
a-1	콘크리트타설
1)	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	구체콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	거푸집
1)	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
2)	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
3)	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
a-3	강관비계	3개월	㎡	1			연동		연동
a-4	시공이음면정리		㎡	1		-	연동	-	연동
a-5	신축이음장치
1)	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1			연동		연동
2)	다웰바설치	D25×1,000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
3)	충진재채움	실런트,20×20mm	m	1			연동		연동
a-6	수축줄눈설치		m	1			연동		연동
a-7	배수시설
1)	배수뒷잡석채움		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
3)	드레인보드설치	T = 20mm	㎡	1			연동		연동
4)	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5)	쏘일시멘트	1 : 15	㎥	1			연동		연동
a-8	스페이서설치
1)	스페이서설치	벽체용	㎡	1			연동		연동
2)	스페이서설치	슬래브 및 기초용	㎡	1			연동		연동
a-9	철근현장가공및조립	보 통	ton	1			수동		수동
a-10	방음벽설치
1)	앵커볼트설치	방음벽,M20×800	개	1			연동		연동
2)	지주설치	H2.0m×W4.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	지주설치	H4.0m×W4.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	지주설치	H7.0m×W2.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5)	지주설치	H9.0m×W2.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6)	방음판설치	H2.0m×W4.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7)	방음판설치	H4.0m×W4.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
8)	방음판설치	H7.0m×W2.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
9)	방음판설치	H9.0m×W2.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-11	콘크리트앵커천공및설치
1)	콘크리트앵커천공		공	1			연동		연동
2)	케미칼앵커설치		공	1			연동		연동
b	토공형 방음벽공
b-1	천 공	D400mm	m	1			연동		연동
b-2	장비 조립 및 해체		회	1		-	수동	-	수동
b-3	채움콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1			연동		연동
b-4	거푸집
1)	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
2)	거푸집	P.E Pipe D400mm	m	1			연동		연동
b-5	콘크리트블럭제작설치	120×500×3960㎜	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-6	방음벽지주박기(천공후항타)	150×150×7×10㎜,L=4m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-7	방음벽설치
1)	앵커볼트설치	방음벽,M20×800	개	1			연동		연동
2)	지주설치	H2.0m×W4.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	지주설치	H4.0m×W4.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	지주설치	H7.0m×W2.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5)	지주설치	H9.0m×W2.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6)	방음판설치	H2.0m×W4.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7)	방음판설치	H4.0m×W4.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
8)	방음판설치	H7.0m×W2.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
9)	방음판설치	H9.0m×W2.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3	길내기
3.01	포장공
a	콘크리트포장
a-1	콘크리트포장포설					(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1)	콘크리트포장포설	인력포설,T=0.20m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	콘크리트포장거푸집
1)	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
2)	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
a-3	와이어메쉬깔기	각종	㎡	1		-	연동	-	연동
a-4	콘크리트포장양생
1)	비닐양생	PE필름,T=0.1mm	㎡	1			연동		연동
a-5	신축이음
1)	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1			연동		연동
2)	콘크리트포장	신축줄눈	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	콘크리트포장	수축줄눈,1차로	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-6	보조기층포설
1)	보조기층	인력식,소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	보조기층	기계시공,본선포장	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-7	동상방지층포설
1)	동상방지층	인력식,소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	동상방지층	기계시공,본선포장	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	아스콘포장
b-1	아스콘표층포설
1)	아스콘표층포설	소규모,인력포장	㎡	1	T=75mm이하	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	아스콘표층포설	기계식,소형장비 2m〉시공폭	㎡	1	1층포설두께5∼7cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	아스콘표층포설	기계시공,길어께 2m≤시공폭＜3m	㎡	1	1층포설두께5∼7cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	아스콘표층포설	기계시공,본선 3m≤시공폭	㎡	1	1층포설두께5∼7cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5)	아스콘기층포설	기계시공,본선 3m≤시공폭	㎡	1	1층포설두께5∼7cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6)	아스콘기층포설	기계시공,본선 3m≤시공폭	㎡	1	1층포설두께8∼10cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7)	프라임코팅	인력식,RSC-3:75ℓ/a	㎡	1			연동		연동
8)	프라임코팅	기계식,RSC-3:75ℓ/a	㎡	1			연동		연동
9)	프라임코팅	인력식,MC-1:75ℓ/a	㎡	1			연동		연동
10)	프라임코팅	기계식,MC-1:75ℓ/a	㎡	1			연동		연동
b-3	특수아스콘표층포설		㎡	1
1)	투배수성아스콘표층포설	기계식,소형장비 2m 〉시공폭	㎡	1	1층포설두께 5cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	투배수성아스콘표층포설	기계시공,길어깨 2m≤시공폭＜3m	㎡	1	1층포설두께 5cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	투배수성아스콘표층포설	기계시공,본선 3m≤시공폭	㎡	1	1층포설두께 5cm	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	차선도색
c-1	수용성형페인트 기계식	실선(백색/황색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-2	수용성형페인트 기계식	실선(백색/황색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-3	수용성형페인트 기계식	파선(백색/황색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-4	수용성형페인트 기계식	파선(백색/황색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-5	융착식도료 수동식	실선(백색/황색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-6	융착식도료 수동식	실선(백색/황색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-7	융착식도료 수동식	파선(백색/황색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-8	융착식도료 수동식	파선(백색/황색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-9	융착식도료 수동식	횡단보도,주차장(백색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-10	융착식도료 수동식	횡단보도,주차장(백색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-11	융착식도료 수동식	문자,기호(백색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-12	융착식도료 수동식	문자,기호(백색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-13	수용성형페인트 수동식	실선(백색/황색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-14	수용성형페인트 수동식	실선(백색/황색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-15	수용성형페인트 수동식	파선(백색/황색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-16	수용성형페인트 수동식	파선(백색/황색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-17	수용성형페인트 수동식	횡단보도,주차장(백색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-18	수용성형페인트 수동식	횡단보도,주차장(백색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-19	수용성형페인트 수동식	문자,기호(백색)	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-20	수용성형페인트 수동식	문자,기호(백색)	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-21	차로밑그림	실선, 파선,횡단보도·주차장,자·기호	㎡	1	신설구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
c-22	차로밑그림	실선, 파선,횡단보도·주차장,문자·기호	㎡	1	유지보수구간	(LOD:200)	자동 /연동	(LOD:300)	자동 /연동
d	차선도색제거		㎡	1			연동		연동
e	미끄럼방지포장		㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.02	현장타설L형측구
a	콘크리트타설	무근,장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	배수공설치	PVC PIPE,D50mm	m	1		-	연동	-	연동
d	비닐깔기	T=0.1mm	㎡	1		-	연동	-	연동
e	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1			연동		연동
f	부직포설치	300g/㎡	㎡	1		-	연동		연동
3.03	보도용블럭포장
a	소형고압블럭포장	T=60∼80mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	대형블럭포장	500×500×45mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	보도용블럭포장	300×300×60mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.04	경계석및경계블럭설치
a	기초콘크리트타설
a-1	콘크리트타설	무근,장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
a-3	모르타르 배합	1:3	㎥	1		-	연동		연동
b	보차도경계석설치	화강암
b-1	보차도경계석설치	직선,200×250×1000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	보차도경계블럭설치	콘크리트
c-1	보차도경계블럭설치	직선,180×205×250×1000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	도로경계블럭설치	콘크리트
d-1	도로경계블럭설치	직선,150×150×150×1000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.05	도로유지공
a	가드레일설치	지주간격 4m, 2W	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	방호벽설치
b-1	콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	스페이서	벽체용	㎡	1			연동		연동
b-4	철근현장가공조립	간단	ton	1			수동		수동
b-5	조합페인트	콘크리트면	㎡	1
c	교통표지판설치	각종
c-1	원형표지판설치	D600mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	삼각표지판설치	900mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	데리네이터설치
d-1	데리네이터설치	흙속매설용	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	데리네이터설치	가드레일용	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-3	데리네이터설치	옹벽용	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	도로표지병설치
e-1	도로표지병설치	단면	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-2	도로표지병설치	양면	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	갈매기표지판설치	단면,450×600mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4	공사용가도
4.01	흙쌓기	유용토 및 순성토
a	유용토흙쌓기	토사,무대	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	유용토흙쌓기	토사,도져	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	유용토흙쌓기	토사,덤프,ℓ=60m이상	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	순성토흙쌓기	토사,덤프,ℓ=60m이상	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	잡석깔기		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4.02	흙쌓기 철거
a	땅깎기	토사,현장유용,굴삭기	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	땅깎기	토사,현장유용,도져19ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	사토처리	토사,ℓ=60m이상	㎥	1			수동		수동
4.03	가배수관설치및철거
a	가배수관설치
a-1	가배수관설치	흄관,D600mm	m	1		-	수동		수동
a-2	가배수관설치	흄관,D800mm	m	1		-	수동		수동
a-3	가배수관설치	흄관,D1000mm	m	1		-	수동		수동
b	가배수관철거
b-1	가배수관철거	흄관,D600mm	m	1		-	수동		수동
b-2	가배수관철거	흄관,D800mm	m	1		-	수동		수동
b-3	가배수관철거	흄관,D1000mm	m	1		-	수동		수동
4.04	P.P마대쌓기	0.40×0.70mm	㎡	1			수동		수동
4.05	P.P마대헐기	0.40×0.70mm	㎡	1			수동		수동
4.06	톤마대쌓기	100×100cm	㎡	1			수동		수동
4.07	톤마대헐기	100×100cm	㎡	1			수동		수동

4. 쌓기(KRQP C-04020)

번 호

공    종

규  격

단위

수량

비고

기본설계

실시설계

LOD

산출방식

LOD

산출방식

1

수량산출일반

2

본선 및 지축토공의 경계

3

벌개제근 및 벌목

a

벌개제근

입목본수도,50∼60%

㎡

1

연동

연동

b

벌목

높이평균

㎡

1

연동

연동

4

표토제거

a

답구간

T = 0.20m

㎡

1

연동

연동

b

답외구간

T = 0.15m

㎡

1

연동

연동

5

측구공

a

측구뚝쌓기

토  사

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

측구터파기

토  사

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

6

흙쌓기

a

다짐공

a-1

상부노반다짐

토사,H=0.30m

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

a-2

하부노반다짐

토사,H=0.30m

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

a-3

하부노반다짐

풍화암,H=0.50m

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

a-4

하부노반다짐

연ㆍ경암,H=0.50m

㎥

1

암쌓기

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

비탈면다짐

토  사

㎥

1

7

유용토운반

자연상태

a

무대운반

a-1

토사

ℓ= 20m 미만

㎥

1

수동

수동

a-2

풍화암

ℓ= 20m 미만

㎥

1

수동

수동

a-3

연암

ℓ= 20m 미만

㎥

1

수동

수동

a-4

경암

ℓ= 20m 미만

㎥

1

수동

수동

b

불도저운반

b-1

토사

ℓ= 20∼60m 미만

㎥

1

수동

수동

b-2

풍화암

ℓ= 20∼60m 미만

㎥

1

수동

수동

b-3

연암

ℓ= 20∼60m 미만

㎥

1

수동

수동

b-4

경암

ℓ= 20∼60m 미만

㎥

1

수동

수동

c

덤프운반

c-1

토사

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-2

토사

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-3

풍화암

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-4

풍화암

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-5

연암

KRQP C-04010

-  -

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-6

연암

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-7

경암

KRQP C-04010

-  -

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-8

경암

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c-9

연암

ℓ= 60m 이상

㎥

1

버력유용

수동

수동

c-10

경암

ℓ= 60m 이상

㎥

1

버력유용

수동

수동

8

순성토운반

자연상태

a

토사

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

b

토사

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

c

풍화암

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

d

풍화암

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

e

연암

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

f

연암

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

g

경암

D/T=15ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

h

경암

D/T=24ton,ℓ= 60m 이상

㎥

1

수동

수동

9

토공규준틀 설치

a

비탈규준틀

개

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

수평규준틀

개

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

10

강화노반

a

강화노반층(V≤200km/h)

쇄석자갈,D31.5mm이하,T=20㎝

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

강화노반층(200km/h<V≤300km/h)

쇄석자갈,D31.5mm이하,T=30㎝

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

c

강화노반층(300km/h<V≤400km/h)

쇄석자갈,D31.5mm이하,T=40㎝

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

d

시멘트처리된강화노반층

쇄석자갈,D37.5mm이하

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

11

쌓기부 비탈면보호공

a

떼입히기

a-1

줄떼붙임

흙쌓기부

㎡

1

연동

연동

b

코어네트

b-1

코어네트

흙쌓기부

㎡

1

연동

연동

c

씨앗뿜어붙이기

초류종자

㎡

1

연동

연동

d

씨앗뿜어붙이기

초류종자+거적덮기

㎡

1

연동

연동

12

쌓기부 구조물보호공

a

비탈면돌붙임

a-1

돌붙임

찰붙임, 뒷길이0.35m이하

㎡

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

a-2

돌붙임

메붙임, 뒷길이0.35m이하

㎡

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

a-3

돌붙임기초설치

기울기 1:1.8

m

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

비탈면콘크리트붙임

T = 0.20m

㎡

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

c

비탈면콘크리트블럭설치

c-1

비탈면콘크리트블럭

인력,50kg미만,H=15m이하

㎡

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

c-2

비탈면콘크리트블럭

기계,50kg이상,H=15m이상

㎡

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

d

비탈면 P.E블럭설치

1:1.0∼1.5

㎡

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

e

공사용비탈면보호가시설

e-1

비탈면가보호망

2회 사용

㎡

1

연동

연동

e-2

가도수로설치

P.E필름,T=0.1mm

m

1

연동

연동

f

비탈면점검로설치

B = 0.9m

m

1

H=30m 기준

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

13

토공수량표

14

토공분배표

15

가도 및 축도

15.1

흙쌓기

유용토 및 순성토

a

유용토흙쌓기

토사,무대

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

유용토흙쌓기

토사,도져

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

c

유용토흙쌓기

토사,덤프,ℓ=60m이상

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

d

순성토흙쌓기

토사,덤프,ℓ=60m

이상

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

e

잡석깔기

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

15.2

흙쌓기 철거

a

땅깎기

토사,현장유용,굴삭기

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

b

땅깎기

토사,현장유용,도져

19ton

㎥

1

(LOD:200)

자동

(LOD:300)

자동

c

사토처리

토사,ℓ=60m이상

㎥

1

수동

수동

15.3

가배수관설치및철거

a

가배수관설치

a-1

가배수관설치

흄관,D600mm

m

1

수동

수동

a-2

가배수관설치

흄관,D800mm

m

1

수동

수동

a-3

가배수관설치

흄관,D1000mm

m

1

수동

수동

b

가배수관철거

b-1

가배수관철거

흄관,D600mm

m

1

수동

수동

b-2

가배수관철거

흄관,D800mm

m

1

수동

수동

b-3

가배수관철거

흄관,D1000mm

m

1

수동

수동

15.4

P.P마대쌓기

0.40×0.70m

㎡

1

수동

수동

15.5

P.P마대헐기

0.40×0.70m

㎡

1

수동

수동

15.6

톤마대쌓기

100×100cm

㎡

1

수동

수동

15.7

톤마대헐기

100×100cm

㎡

1

수동

수동

5. 깎기(KRQP C-04030)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	땅깎기
a	토사깎기
a-1	토사(소규모공사)	불도저,19ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	토사(대규모공사)	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	토사	굴삭기,1.0㎥	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	풍화암 깎기
b-1	풍화암(소규모공사)	불도저,19ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	풍화암(대규모공사)	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	풍화암(인력)		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	연암 깎기
c-1	연암 깎기	대형브레이커	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	연암 깎기	미진동굴착공법	㎥	1	TYPE-Ⅰ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-3	연암 깎기	정밀진동제어발파	㎥	1	TYPE-Ⅱ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-4	연암 깎기	소규모진동제어발파	㎥	1	TYPE-Ⅲ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-5	연암 깎기	중규모진동제어발파	㎥	1	TYPE-Ⅳ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-6	연암 깎기	일반발파	㎥	1	TYPE-Ⅴ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-7	연암 깎기	대규모발파	㎥	1	TYPE-Ⅵ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-8	연암 깎기	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	경암 깎기
d-1	경암 깎기	대형브레이커	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	경암 깎기	미진동굴착공법	㎥	1	TYPE-Ⅰ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-3	경암 깎기	정밀진동제어발파	㎥	1	TYPE-Ⅱ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-4	경암 깎기	소규모진동제어발파	㎥	1	TYPE-Ⅲ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-5	경암 깎기	중규모진동제어발파	㎥	1	TYPE-Ⅳ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-6	경암 깎기	일반발파	㎥	1	TYPE-Ⅴ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-7	경암 깎기	대규모발파	㎥	1	TYPE-Ⅵ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-8	경암 깎기	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	층따기	토 사	㎥	1			수동		수동
f	바닥면고르기
f-1	풍화암 바닥면고르기		㎡	1			연동		연동
f-2	연암 바닥면고르기		㎡	1			연동		연동
f-3	경암 바닥면고르기		㎡	1			연동		연동
2	사토처리				자연상태
a	토사	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
b	토사	D/T=24ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
c	풍화암	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
d	풍화암	D/T=24ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
e	연암	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
f	연암	D/T=24ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
g	경암	D/T=15ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
h	경암	D/T=24ton,ℓ= 60m 이상	㎥	1			수동		수동
3	사토장고르기
a	토사		㎥	1			수동		수동
b	풍화암		㎥	1			수동		수동
c	연암		㎥	1			수동		수동
d	경암		㎥	1			수동		수동
4	노면고르기		㎡	1			수동		수동
5	깎기부 비탈면보호공
a	비탈면고르기
a-1	풍화암 면고르기		㎡	1			연동		연동
a-2	연암 면고르기		㎡	1			연동		연동
a-3	경암 면고르기		㎡	1			연동		연동
b	떼입히기
b-1	평떼붙임		㎡	1			연동		연동
c	코어네트
c-1	코어네트	땅깎기부	㎡	1			연동		연동
d	절토사면녹화
d-1	절토사면녹화	T = 5cm	㎡	1			연동		연동
d-2	절토사면녹화	T = 7cm	㎡	1			연동		연동
d-3	절토사면녹화	T = 10cm	㎡	1			연동		연동
d-4	절토사면녹화	T = 15cm	㎡	1			연동		연동
d-5	절토사면녹화(기계기구설치및 해체)		회	1		-	수동	-	수동
e	덩굴식물식재	줄사철, 등나무	주	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
6	깎기부 구조물보호공
a	숏크리트 뿜어붙이기	T = 100mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	비탈면앵커공
b-1	어스앵커공		공
1)	어스앵커천공및보강재삽입	토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	어스앵커천공및보강재삽입	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	어스앵커그라우팅		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	PC콘 조립 및 인장		공	1			연동		연동
5)	지압판 및 브라켓트 제작		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6)	장비조립 및 해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
7)	보호콘크리트설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	록앵커공		공
1)	록앵커천공및보강재삽입	토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	록앵커천공및보강재삽입	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	록앵커그라우팅		공	1			연동		연동
4)	PC콘 조립 및 인장		공	1			연동		연동
5)	지압판 및 브라켓트 제작		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6)	보호콘크리트설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7)	격자블럭제작 및 설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
8)	장비조립 및 해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
b-3	록볼트공	D25×5m	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	쏘일네일공	D29×8m	공
1)	쏘일네일천공	토사	m	1			연동		연동
2)	쏘일네일천공	풍화암	m	1			연동		연동
3)	쏘일네일공	일반,천공제외	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	장비조립 및 해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동

6. 연약지반(KRQP C-04040)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	표토제거	습지불도저,13ton	㎡	1			연동		연동
2	여성토흙쌓기
a	하부노반다짐	토사,H=0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	유용토운반
b-1	유용토운반	무대,토사	㎥	1			수동		수동
b-2	유용토운반	불도저,토사	㎥	1			수동		수동
b-3	유용토운반	덤프,토사,15ton	㎥	1			수동		수동
b-4	유용토운반	덤프,토사,24ton	㎥	1			수동		수동
c	순성토운반
c-1	순성토운반	덤프,토사,15ton	㎥	1			수동		수동
c-2	순성토운반	덤프,토사,24ton	㎥	1			수동		수동
3	여성토철거
a	토사땅깎기	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	토사땅깎기	굴삭기,1.0㎥	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4	배수유도관설치
a	배수유도관설치	S형다발관,D150mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강관부설	D600mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	강관절단	D600mm	개소	1			연동		연동
d	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
5	매트깔기
5.1	샌드매트부설	T = 0.50m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.2	P.P매트부설
a	P.P매트부설	50 kN/m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	P.P매트부설	70 kN/m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	P.P매트부설	100 kN/m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.3	P.E.T매트부설
a	P.E.T매트부설	150 kN/m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	P.E.T매트부설	200 kN/m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	P.E.T매트부설	250 kN/m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6	연약지반처리공법
a	샌드드레인	D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	샌드콤팩션파일	D700mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	플라스틱보드드레인	PBD	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	메나드드레인	수평,D50mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	메나드드레인	수직,D50mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7	품질관리비
a	Mat시험비	20,000㎡마다	회	1		-	수동	-	수동
b	Sand MAT시험비	1,000㎥마다	회	1		-	수동	-	수동
c	드레인보드시험비	20,000㎡마다	회	1		-	수동	-	수동
d	실내토질시험비		식	1		-	수동	-	수동

7. 구교(KRQP C-05010)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	토공
1.01	구조물터파기
a	육상터파기
a-1	터파기	육상,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	터파기	육상,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	터파기	육상,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	터파기	육상,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	수중터파기
b-1	터파기	수중,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	터파기	수중,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	터파기	수중,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	터파기	수중,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	되메우기및다짐
a	되메우기및다짐	기계90%+인력10%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	되메우기및다짐	기계90%+인력10%,풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	구조물기초깔기	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	구조물기초다짐	잡석	㎥	1			연동		연동
1.05	구조물뒷채움
a	구조물뒷채움	잡석,대형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구조물뒷채움	잡석,소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.06	물푸기
a	물푸기	양수기,D150mm	hr	1			수동		수동
b	물푸기	설치및운반	개소	1		-	수동	-	수동
2	기성말뚝박기
2.01	PHC말뚝박기	D500mm,T=80mm
a	PHC말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	PHC말뚝박기	천공및말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.02	강관말뚝박기	D508mm,T=12mm
a	강관말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강관말뚝박기	천공및말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.03	말뚝박기용천공 (공삭공)		m	1
2.04	말뚝두부보강
a	PHC말뚝두부보강	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝두부보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
2.05	말뚝이음및선단보강
a	PHC말뚝이음	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝이음	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
c	강관말뚝선단보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
d	말뚝이음시험비	비파괴검사	회	1		-	수동	-	수동
2.06	말뚝재하시험비
a	동재하시험	기성말뚝	회	1		-	수동	-	수동
b	정재하시험	기성말뚝	회	1		-	수동	-	수동
2.07	말뚝그라우팅
a	말뚝그라우팅	선단	㎥	1			연동		연동
b	말뚝그라우팅	주면	㎥	1			연동		연동
2.08	장비조립및해체
a	장비조립및해체	외부 반출/반입	회	1		-	수동	-	수동
b	장비조립및해체	작업구간내 이동	회	1		-	수동	-	수동
3	현장타설콘크리트암거
3.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	유로폼	벽체,보통H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
3.03	구조물비계
a	강관비계	3개월
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
a-2	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
a-3	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
b	시스템비계	3개월
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
b-2	시스템비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
b-3	시스템비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	타워형		㎡	1			연동		연동
3.04	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과∼3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과∼4.2m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b	시스템동바리	3개월
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b-2	시스템동바리	H=10m초과∼20m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b-3	시스템동바리	H=20m초과∼30m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
c	수평연결재	3개월
c-1	수평연결재	강관	㎡	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
3.05	시공이음면정리		㎡	1			연동		연동
3.06	신축이음
a	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1			연동		연동
b	다웰바설치	D25×1,000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	충진재채움	실런트,20×20mm	m	1			연동		연동
d	지수판설치	200×5T	m	1			연동		연동
e	수팽창지수재설치	20×20mm	m	1			연동		연동
3.07	방수공
a	아스팔트방수
a-1	아스팔트방수	벽체,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	아스팔트방수	바닥,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
3.08	배수시설
a	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	배수뒷잡석채움	대형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	드레인보드설치	T=20mm	㎡	1			연동		연동
d	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
e	배수공설치
e-1	배수공설치	PVC PIPE,D75mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-2	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.09	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체	㎡	1			연동		연동
b	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1			연동		연동
3.10	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	복잡	ton	1			수동		수동
4	프리캐스트제품암거
4.01	바닥콘크리트타설
a	바닥콘크리트타설	무근,장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4.02	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
4.03	조립식암거
a	조립식암거운반	각종	ton	1			수동		수동
b	부설및조립
b-1	부설및조립	2.0×2.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	부설및조립	2.5×2.5m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	부설및조립	3.0×2.5m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	부설및조립	3.0×3.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	P.C강선인장		개소	1			연동/수동		연동/수동
d	이음부처리
d-1	수팽창지수재설치	20×20mm	m	1			연동		연동
d-2	수밀코킹설치	실링재	m	1			연동		연동
e	모래깔기	T=50mm	㎥	1			연동		연동

8. 배수시설(KRQP C05020)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	토공
1.01	구조물터파기
a	터파기	인력,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	터파기	육상,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	터파기	육상,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	터파기	육상,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	터파기	육상,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	터파기	수중,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	터파기	수중,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	터파기	수중,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	터파기	수중,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	되메우기및다짐
a	되메우기	인력100%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	되메우기및다짐	기계90+인력10%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	되메우기및다짐	기계90+인력10%,풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	잔토처리	인력	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	구조물뒷채움	잡석	㎥	1	소형및대형장비	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	구조물기초깔기	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.06	구조물기초다짐	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.07	물푸기
a	물푸기	양수기,D150mm	hr	1		-	수동	-	수동
b	물푸기	설치및운반	개소	1			수동		수동
2	기성말뚝박기
2.01	PHC말뚝박기	D500mm,T=80mm
a	PHC말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	PHC말뚝박기	천공및말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.02	강관말뚝박기	D508mm,T=12mm
a	강관말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강관말뚝박기	천공및말뚝조성	m	1			자동		자동
2.03	말뚝박기용천공(공삭공)		m	1			연동		연동
2.04	말뚝두부보강
a	PHC말뚝두부보강	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝두부보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
2.05	말뚝이음및선단보강
a	PHC말뚝이음	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝이음	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
c	강관말뚝선단보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
d	말뚝이음시험비	비파괴검사	회	1			수동		수동
2.06	말뚝재하시험비
a	동재하시험	기성말뚝	회	1			수동		수동
b	정재하시험	기성말뚝	회	1			수동		수동
2.07	말뚝그라우팅
a	말뚝그라우팅	선단	㎥	1			연동		연동
b	말뚝그라우팅	주면	㎥	1			연동		연동
2.08	장비조립및해체
a	장비조립및해체	외부 반출/반입	회	1		-	수동	-	수동
b	장비조립및해체	작업구간내 이동	회	1		-	수동	-	수동
3	수로공
3.01	현장타설콘크리트수로
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	바닥콘크리트타설	무근,장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	구체콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	비탈면콘크리트타설	펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
c	신축이음
c-1	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1			연동		연동
c-2	신축이음	스티로폼,T=10mm	㎡	1			연동		연동
c-3	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1			연동		연동
d	배수시설
d-1	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	배수뒷잡석채움	대형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-3	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
d-4	드레인보드설치	T=20mm	㎡	1			연동		연동
d-5	배수공설치	PVC PIPE,D50mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-6	유공관설치	HDPE PIPE, D200mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-7	유공관잡석채움		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	스페이서설치
e-1	스페이서설치	벽체	㎡	1			연동		연동
e-2	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1			연동		연동
f	철근현장가공및조립
f-1	철근현장가공및조립	간단	ton	1			수동		수동
f-2	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
g	수로뚜껑제작설치	각종	개	1			자동		자동
3.02	프리캐스트제품수로
a	프리캐스트제품수로	중량 50∼150kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	프리캐스트제품수로	중량 150∼300kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	프리캐스트제품수로	중량 300∼500kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	프리캐스트제품수로	중량 500∼700kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	프리캐스트제품수로	중량 700∼900kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	프리캐스트제품수로	중량 900∼1100kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	프리캐스트제품수로	중량 1100∼1300kg	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4	도수로공
4.01	비탈면콘크리트타설	펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4.02	거푸집
a	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
4.03	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	간단	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
5	집수정공
5.01	콘크리트타설
a	소형콘크리트타설	장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
5.03	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	간단	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
5.04	강관비계	3개월
a	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
b	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
c	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
5.05	가설계단	3개월
a	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
b	타워형		㎡	1			연동		연동
5.06	사다리설치	발디딤쇠,D22mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.07	스틸그레이팅설치	각종	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6	맨홀공
6.01	콘크리트타설
a	소형콘크리트타설	장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6.02	거푸집
a	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	목재거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
6.03	P.E 원형맨홀거푸집
a	P.E 원형맨홀거푸집	D900mm	개소	1		(LOD:200)	연동		연동
b	P.E 원형맨홀거푸집	D1,200mm	개소	1		(LOD:200)	연동		연동
6.04	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
6.05	맨홀뚜껑설치
a	맨홀뚜껑설치	차도용,D648mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	맨홀뚜껑설치	보도용,D648mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
6.06	사다리설치	발디딤쇠,D22mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7	관기초공
7.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	기초콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	기초콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
7.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
d	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
8	콘크리트관	흄관
8.01	소켓식접합및부설
a	소켓식접합부설	D250mm	m	1	164㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	소켓식접합부설	D300mm	m	1	208㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	소켓식접합부설	D350mm	m	1	258㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	소켓식접합부설	D400mm	m	1	315㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	소켓식접합부설	D450mm	m	1	400㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	소켓식접합부설	D500mm	m	1	490㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	소켓식접합부설	D600mm	m	1	693㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	소켓식접합부설	D700mm	m	1	938㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	소켓식접합부설	D800mm	m	1	1,218㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
j	소켓식접합부설	D900mm	m	1	1,561㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
k	소켓식접합부설	D1,000mm	m	1	1,932㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
l	소켓식접합부설	D1,100mm	m	1	2,280㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
m	소켓식접합부설	D1,200mm	m	1	2,702㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
n	소켓식접합부설	D1,350mm	m	1	3,274㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
o	소켓식접합부설	D1,500mm	m	1	3,973㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
p	소켓식접합부설	D1,650mm	m	1	4,631㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
q	소켓식접합부설	D1,800mm	m	1	5,330㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
8.02	수밀밸트식접합및부설	직관
a	수밀밸트식접합및부설	D250mm	m	1	164㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	수밀밸트식접합및부설	D300mm	m	1	208㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	수밀밸트식접합및부설	D350mm	m	1	258㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	수밀밸트식접합및부설	D400mm	m	1	315㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	수밀밸트식접합및부설	D450mm	m	1	400㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	수밀밸트식접합및부설	D500mm	m	1	490㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	수밀밸트식접합및부설	D600mm	m	1	693㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	수밀밸트식접합및부설	D700mm	m	1	938㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	수밀밸트식접합및부설	D800mm	m	1	1,218㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
j	수밀밸트식접합및부설	D900mm	m	1	1,561㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
k	수밀밸트식접합및부설	D1,000mm	m	1	1,932㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
l	수밀밸트식접합및부설	D1,100mm	m	1	2,280㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
m	수밀밸트식접합및부설	D1,200mm	m	1	2,702㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
n	수밀밸트식접합및부설	D1,350mm	m	1	3,274㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
o	수밀밸트식접합및부설	D1,500mm	m	1	3,973㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
8.03	진동및전압철근콘크리트관	VR관
a	V.R관접합및부설	D400mm	m	1	607㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	V.R관접합및부설	D450mm	m	1	693㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	V.R관접합및부설	D500mm	m	1	843㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	V.R관접합및부설	D600mm	m	1	1,087㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	V.R관접합및부설	D700mm	m	1	1,413㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	V.R관접합및부설	D800mm	m	1	1,810㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	V.R관접합및부설	D900mm	m	1	2,017㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	V.R관접합및부설	D1,000mm	m	1	2,563㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	V.R관접합및부설	D1,100mm	m	1	3,037㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
j	V.R관접합및부설	D1,200mm	m	1	3,510㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
9	강관부설
9.01	파형강관부설및접합	각종
a	파형강관부설및접합	D250mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	파형강관부설및접합	D300mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	파형강관부설및접합	D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	파형강관부설및접합	D450mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	파형강관부설및접합	D500mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	파형강관부설및접합	D600mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	파형강관부설및접합	D700mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	파형강관부설및접합	D800mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	파형강관부설및접합	D1,000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
j	파형강관부설및접합	D1,200mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
k	파형강관부설및접합	D1,500mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
9.02	강관부설및접합	기계부설
a	강관부설및접합	D300mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강관부설및접합	D350mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	강관부설및접합	D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	강관부설및접합	D450mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	강관부설및접합	D500mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	강관부설및접합	D600mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	강관부설및접합	D700mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	강관부설및접합	D800mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	강관부설및접합	D900mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
j	강관부설및접합	D1,000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
k	강관부설및접합	D1,100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
l	강관부설및접합	D1,200mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
m	강관부설및접합	D1,350mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
n	강관부설및접합	D1,500mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
o	강관부설및접합	D1,650mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
p	강관부설및접합	D1,800mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
q	강관부설및접합	D2,000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
r	강관부설및접합	D2,200mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
s	강관부설및접합	D2,400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
10	정거장표면배수공
10.01	관기초공
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	소형콘크리트타설	장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	기초콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-4	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-5	원형거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-6	PE원형맨홀거푸집	D900mm	개소	1			연동		연동
b-7	PE원형맨홀거푸집	D1200mm	개소	1			연동		연동
c	강관비계	3개월
c-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
c-3	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
d	가설계단	3개월
d-1	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
d-2	타워형		㎡	1			연동		연동
e	사다리설치	발디딤쇠,D22mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	맨홀뚜껑설치
f-1	맨홀뚜껑설치	차도용	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f-2	맨홀뚜껑설치	보도용	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	스틸그레이팅설치	각종	개	1
h	철근현장가공및조립
h-1	철근현장가공및조립	간단	ton	1			수동		수동
h-2	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
h-3	철근현장가공및조립	복잡	ton	1			수동		수동
10.02	콘크리트관부설
a	수밀밸트식접합및부설
a-1	수밀밸트식접합및부설	D250mm	m	1	164㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	수밀밸트식접합및부설	D300mm	m	1	208㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	수밀밸트식접합및부설	D350mm	m	1	258㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	수밀밸트식접합및부설	D400mm	m	1	315㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	수밀밸트식접합및부설	D450mm	m	1	400㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-6	수밀밸트식접합및부설	D500mm	m	1	490㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-7	수밀밸트식접합및부설	D600mm	m	1	693㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-8	수밀밸트식접합및부설	D700mm	m	1	938㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-9	수밀밸트식접합및부설	D800mm	m	1	1,218㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-10	수밀밸트식접합및부설	D900mm	m	1	1,561㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-11	수밀밸트식접합및부설	D1,000mm	m	1	1,932㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-12	수밀밸트식접합및부설	D1,100mm	m	1	2,380㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-13	수밀밸트식접합및부설	D1,200mm	m	1	2,702㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	진동및전압철근콘크리트관
b-1	V.R관접합및부설	D400mm	m	1	607㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	V.R관접합및부설	D450mm	m	1	693㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	V.R관접합및부설	D500mm	m	1	843㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	V.R관접합및부설	D600mm	m	1	1,087㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-5	V.R관접합및부설	D700mm	m	1	1,413㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-6	V.R관접합및부설	D800mm	m	1	1,810㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-7	V.R관접합및부설	D900mm	m	1	2,017㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-8	V.R관접합및부설	D1,000mm	m	1	2,563㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-9	V.R관접합및부설	D1,100mm	m	1	3,307㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-10	V.R관접합및부설	D1,200mm	m	1	3,510㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	원심력사각수로관부설
c-1	원심력사각수로관부설	D300,400×400×2500mm	m	1	594㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	원심력사각수로관부설	D350,460×460×2500mm	m	1	725㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-3	원심력사각수로관부설	D400,520×520×2500mm	m	1	917㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-4	원심력사각수로관부설	D450,580×580×2500mm	m	1	1074㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-5	원심력사각수로관부설	D500,640×640×2500mm	m	1	1285㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-6	원심력사각수로관부설	D600,760×760×2500mm	m	1	1730㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	U형플륨관부설	소켓식
d-1	U형플륨관부설	D200mm	m	1	85㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-2	U형플륨관부설	D300mm	m	1	135㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-3	U형플륨관부설	D400mm	m	1	200㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-4	U형플륨관부설	D450mm	m	1	270㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-5	U형플륨관부설	D500mm	m	1	330㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-6	U형플륨관부설	D600mm	m	1	440㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d-7	U형플륨관부설	D700mm	m	1	480㎏/본	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	강관부설및접합	기계부설
e-1	강관부설및접합	D300mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-2	강관부설및접합	D350mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-3	강관부설및접합	D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-4	강관부설및접합	D450mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-5	강관부설및접합	D500mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-6	강관부설및접합	D600mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-7	강관부설및접합	D700mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-8	강관부설및접합	D800mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-9	강관부설및접합	D900mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-10	강관부설및접합	D1,000mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-11	강관부설및접합	D1,100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-12	강관부설및접합	D1,200mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-13	강관부설및접합	D1,350mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-14	강관부설및접합	D1,500mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동

9. 옹벽,비탈면보호벽,낙석방지공(KRQP C06020)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	현장타설 콘크리트옹벽
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	구체콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
c	강관비계	3개월
c-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
c-3	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
d	가설계단	3개월
d-1	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
d-2	타워형		㎡	1			연동		연동
e	신축이음
e-1	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1			연동		연동
e-2	신축이음	죠인트휠러,T=20mm	㎡	1			연동		연동
e-3	신축이음	브로운Asp,T=20mm	m	1			연동		연동
e-4	다웰바설치	D25×1,000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
e-5	충진재채움	실런트,20×20mm	m	1			연동		연동
e-6	충진재채움	실런트,20×25mm	m	1			연동		연동
e-7	지수판설치	PVC,200×5T	m	1			연동		연동
f	시공이음정리	기계	㎡	1			연동		연동
g	수축줄눈설치
g-1	수축줄눈설치	목재	m	1			연동		연동
g-2	균열유발줄눈설치	10×10mm	m	1			연동		연동
h	배수시설
h-1	배수뒷잡석채움	소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h-2	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
h-3	드레인보드설치	T=20mm	㎡	1			연동		연동
h-4	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h-5	쏘일시멘트	1:15	㎥	1			연동		연동
i	스페이서설치
i-1	스페이서설치	벽체	㎡	1			연동		연동
i-2	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1			연동		연동
j	철근현장가공및조립
j-1	철근현장가공및조립	간단	ton	1			수동		수동
j-2	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
j-3	철근현장가공및조립	복잡	ton	1			수동		수동
2	돌망태형옹벽
a	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
b	돌망태형옹벽	GABION공법
b-1	돌망태형옹벽	H=0∼5m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	돌망태형옹벽	H=5m초과∼8m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	돌망태형옹벽	H=8m초과∼11m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	돌망태형옹벽	H=11m초과∼14m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-5	돌망태형옹벽	H=14m초과	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3	낙석방지책
a	소형콘크리트타설	장비사용타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	낙석방지책설치
c-1	낙석방지책설치	표준구간,H=3.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	낙석방지책설치	단부구간,H=3.0m	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동

10. 보강토옹벽(KRQP C-06030)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	패널식옹벽
a	기초콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동
d	보강토부설및다짐	뒷길이 2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	보강토부설및다짐	뒷길이 2m이상	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	패널설치	패널식,1.5m×1.5m	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	버팀목설치및해체		m	1			연동		연동
h	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
2	블록식옹벽
a	기초잡석깔기		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구조물뒷채움및다짐	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
d	블록쌓기	표준형	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	블록쌓기	마감형	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	지오그리드설치		㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	유공관설치	D200mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	유도배수층설치	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동

11. 가시설구조물(KRQP C-06040)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
Ⅰ-1	가시설공통공
1	강판구멍뚫기	송곳뚫기
1.01	강판구멍뚫기	D21mm 이하
a	강판구멍뚫기	T = 9mm	공	1		-	수동	-	수동
b	강판구멍뚫기	T = 10mm	공	1		-	수동	-	수동
c	강판구멍뚫기	T = 11mm	공	1		-	수동	-	수동
d	강판구멍뚫기	T = 12mm	공	1		-	수동	-	수동
e	강판구멍뚫기	T = 13mm	공	1		-	수동	-	수동
f	강판구멍뚫기	T = 14mm	공	1		-	수동	-	수동
g	강판구멍뚫기	T = 15mm	공	1		-	수동	-	수동
h	강판구멍뚫기	T = 16mm	공	1		-	수동	-	수동
i	강판구멍뚫기	T = 17mm	공	1		-	수동	-	수동
j	강판구멍뚫기	T = 18mm	공	1		-	수동	-	수동
k	강판구멍뚫기	T = 19mm	공	1		-	수동	-	수동
l	강판구멍뚫기	T = 20mm	공	1		-	수동	-	수동
m	강판구멍뚫기	T = 21mm	공	1		-	수동	-	수동
n	강판구멍뚫기	T = 22mm	공	1		-	수동	-	수동
o	강판구멍뚫기	T = 23mm	공	1		-	수동	-	수동
p	강판구멍뚫기	T = 24mm	공	1		-	수동	-	수동
q	강판구멍뚫기	T = 25mm	공	1		-	수동	-	수동
1.02	강판구멍뚫기	D22mm 이상
a	강판구멍뚫기	T = 9mm	공	1		-	수동	-	수동
b	강판구멍뚫기	T = 10mm	공	1		-	수동	-	수동
c	강판구멍뚫기	T = 11mm	공	1		-	수동	-	수동
d	강판구멍뚫기	T = 12mm	공	1		-	수동	-	수동
e	강판구멍뚫기	T = 13mm	공	1		-	수동	-	수동
f	강판구멍뚫기	T = 14mm	공	1		-	수동	-	수동
g	강판구멍뚫기	T = 15mm	공	1		-	수동	-	수동
h	강판구멍뚫기	T = 16mm	공	1		-	수동	-	수동
i	강판구멍뚫기	T = 17mm	공	1		-	수동	-	수동
j	강판구멍뚫기	T = 18mm	공	1		-	수동	-	수동
k	강판구멍뚫기	T = 19mm	공	1		-	수동	-	수동
l	강판구멍뚫기	T = 20mm	공	1		-	수동	-	수동
m	강판구멍뚫기	T = 21mm	공	1		-	수동	-	수동
n	강판구멍뚫기	T = 22mm	공	1		-	수동	-	수동
o	강판구멍뚫기	T = 23mm	공	1		-	수동	-	수동
p	강판구멍뚫기	T = 24mm	공	1		-	수동	-	수동
q	강판구멍뚫기	T = 25mm	공	1		-	수동	-	수동
2	강판수동절단
a	강판수동절단	T = 3mm	m	1		-	수동	-	수동
b	강판수동절단	T = 4mm	m	1		-	수동	-	수동
c	강판수동절단	T = 5mm	m	1		-	수동	-	수동
d	강판수동절단	T = 6mm	m	1		-	수동	-	수동
e	강판수동절단	T = 7mm	m	1		-	수동	-	수동
f	강판수동절단	T = 8mm	m	1		-	수동	-	수동
g	강판수동절단	T = 9mm	m	1		-	수동	-	수동
h	강판수동절단	T = 10mm	m	1		-	수동	-	수동
i	강판수동절단	T = 11mm	m	1		-	수동	-	수동
j	강판수동절단	T = 12mm	m	1		-	수동	-	수동
k	강판수동절단	T = 13mm	m	1		-	수동	-	수동
l	강판수동절단	T = 14mm	m	1		-	수동	-	수동
m	강판수동절단	T = 15mm	m	1		-	수동	-	수동
n	강판수동절단	T = 16mm	m	1		-	수동	-	수동
o	강판수동절단	T = 17mm	m	1		-	수동	-	수동
p	강판수동절단	T = 18mm	m	1		-	수동	-	수동
q	강판수동절단	T = 19mm	m	1		-	수동	-	수동
r	강판수동절단	T = 20mm	m	1		-	수동	-	수동
s	강판수동절단	T = 21mm	m	1		-	수동	-	수동
t	강판수동절단	T = 22mm	m	1		-	수동	-	수동
u	강판수동절단	T = 23mm	m	1		-	수동	-	수동
v	강판수동절단	T = 24mm	m	1		-	수동	-	수동
w	강판수동절단	T = 25mm	m	1		-	수동	-	수동
x	강판수동절단	T = 26mm	m	1		-	수동	-	수동
y	강판수동절단	T = 27mm	m	1		-	수동	-	수동
z	강판수동절단	T = 28mm	m	1		-	수동	-	수동
3	강판전기용접	수동용접
3.01	강판전기용접	필렛용접,현장
a	강판전기용접	T = 5mm
a-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
a-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
a-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
a-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
b	강판전기용접	T = 6mm
b-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
b-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
b-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
b-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
c	강판전기용접	T = 7mm
c-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
c-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
c-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
c-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
d	강판전기용접	T = 8mm
d-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
d-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
d-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
d-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
e	강판전기용접	T = 9mm
e-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
e-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
e-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
e-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
f	강판전기용접	T = 10mm
f-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
f-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
f-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
f-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
g	강판전기용접	T = 11mm
g-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
g-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
g-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
g-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
h	강판전기용접	T = 12mm
h-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
h-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
h-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
h-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
i	강판전기용접	T = 13mm
i-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
i-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
i-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
i-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
j	강판전기용접	T = 14mm
j-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
j-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
j-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
j-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
k	강판전기용접	T = 15mm
k-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
k-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
k-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
k-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
l	강판전기용접	T = 16mm
l-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
l-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
l-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
l-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
m	강판전기용접	T = 17mm
m-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
m-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
m-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
m-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
n	강판전기용접	T = 18mm
n-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
n-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
n-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
n-4	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
o	강판전기용접	T = 19mm
o-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
o-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
o-3	강판전기용접	상 향	m	1		-	수동	-	수동
o-4	강판전기용접	입 향	m	1			수동		수동
3.02	강판전기용접	V-형용접, 현장
a	강판전기용접	T = 3mm
a-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
a-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
a-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
b	강판전기용접	T = 4mm
b-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
b-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
b-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
c	강판전기용접	T = 5mm
c-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
c-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
c-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
d	강판전기용접	T = 6mm
d-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
d-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
d-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
e	강판전기용접	T = 7mm
e-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
e-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
e-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
f	강판전기용접	T = 8mm
f-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
f-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
f-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
g	강판전기용접	T = 9mm
g-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
g-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
g-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
h	강판전기용접	T = 10mm
h-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
h-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
h-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
i	강판전기용접	T = 11mm
i-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
i-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
i-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
j	강판전기용접	T = 12mm
j-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
j-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
j-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
k	강판전기용접	T = 13mm
k-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
k-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
k-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
l	강판전기용접	T = 14mm
l-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
l-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
l-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
m	강판전기용접	T = 15mm
m-1	강판전기용접	하 향	m	1		-	수동	-	수동
m-2	강판전기용접	횡 향	m	1		-	수동	-	수동
m-3	강판전기용접	입 향	m	1		-	수동	-	수동
4	잡철물제작설치및철거	일반철물
4.01	잡철물제작설치및철거	일반철물, 간단
a	잡철물제작	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
b	잡철물설치	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
c	잡철물철거	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
4.02	잡철물제작설치및철거	일반철물, 보통
a	잡철물제작	보 통	ton	1		-	수동	-	수동
b	잡철물설치	보 통	ton	1		-	수동	-	수동
c	잡철물철거	보 통	ton	1		-	수동	-	수동
4.03	잡철물제작설치및철거	일반철물, 복잡
a	잡철물제작	복 잡	ton	1		-	수동	-	수동
b	잡철물설치	복 잡	ton	1		-	수동	-	수동
c	잡철물철거	복 잡	ton	1		-	수동	-	수동
5	잡철물제작설치및철거	스텐레스
5.01	잡철물제작설치및철거	스텐레스, 간단
a	잡철물제작	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
b	잡철물설치	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
c	잡철물철거	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
5.02	잡철물제작설치및철거	스텐레스, 보통
a	잡철물제작	보 통	ton	1		-	수동	-	수동
b	잡철물설치	보 통	ton	1		-	수동	-	수동
c	잡철물철거	보 통	ton	1		-	수동	-	수동
5.03	잡철물제작설치및철거	스텐레스, 복잡
a	잡철물제작	복 잡	ton	1		-	수동	-	수동
b	잡철물설치	복 잡	ton	1		-	수동	-	수동
c	잡철물철거	복 잡	ton	1		-	수동	-	수동
6	철골재철거		ton	1			수동		수동
7	볼트조이기및풀기
a	볼트조이기	고장력볼트	개	1		-	수동	-	수동
b	볼트풀기	고장력볼트	개	1		-	수동	-	수동
Ⅰ-2	노면복공및흙막이공
1	말뚝박기용천공
1.01	천공	D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	천공	D450mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	천공홀되메우기
a	천공홀되메우기	D400mm	m	1			연동		연동
b	천공홀되메우기	D450mm	m	1			연동		연동
1.04	장비조립 및 해체
a	장비조립 및 해체		회	1		-	수동	-	수동
2	강재소운반및사용료
2.01	강재소운반
a	강재소운반	가공장⇒현장
a-1	H-PILE소운반	250×250×9×14mm	ton	1			수동		수동
a-2	H-PILE소운반	300×300×10×15mm	ton	1			수동		수동
a-3	SHEET-PILE소운반	400×150×13mm	ton	1			수동		수동
b	강재소운반	현장⇒가공장
b-1	H-PILE소운반	250×250×9×14mm	ton	1			수동		수동
b-2	H-PILE소운반	300×300×10×15mm	ton	1			수동		수동
b-3	SHEET-PILE소운반	400×150×13mm	ton	1			수동		수동
2.02	강재사용료
a	H-PILE사용료	250×250×9×14mm					수동		수동
a-1	H-PILE사용료	3개월 미만	ton	1			수동		수동
a-2	H-PILE사용료	6개월 미만	ton	1			수동		수동
a-3	H-PILE사용료	1년 미만	ton	1			수동		수동
a-4	H-PILE사용료	1년 이상	ton	1			수동		수동
b	H-PILE사용료	300×300×10×15mm
b-1	H-PILE사용료	3개월 미만	ton	1			수동		수동
b-2	H-PILE사용료	6개월 미만	ton	1			수동		수동
b-3	H-PILE사용료	1년 미만	ton	1			수동		수동
b-4	H-PILE사용료	1년 이상	ton	1			수동		수동
c	SHEET-PILE사용료	400×150×13mm		1			수동		수동
c-1	SHEET-PILE사용료	3개월 미만	ton	1			수동		수동
c-2	SHEET-PILE사용료	6개월 미만	ton	1			수동		수동
c-3	SHEET-PILE사용료	1년 미만	ton	1			수동		수동
c-4	SHEET-PILE사용료	1년 이상	ton	1			수동		수동
3	H-PILE박기및뽑기
3.01	H-PILE박기
a	H-PILE박기
a-1	H-PILE박기	250×250×9×14mm	m	1	직접항타	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	H-PILE박기	300×300×10×15mm	m	1	천공후항타	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	H-PILE이음
b-1	H-PILE이음	250×250×9×14mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	H-PILE이음	300×300×10×15mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	H-PILE절단
c-1	H-PILE절단	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
c-2	H-PILE절단	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
3.02	H-PILE뽑기
a	H-PILE뽑기
a-1	H-PILE뽑기	250×250×9×14mm	본	1			연동		연동
a-2	H-PILE뽑기	300×300×10×15mm	본	1			연동		연동
b	H-PILE이음해체
b-1	H-PILE이음해체	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
b-2	H-PILE이음해체	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
4	SHEET-PILE박기및뽑기
4.01	SHEET-PILE박기
a	SHEET-PILE박기	400×150×13mm
a-1	SHEET-PILE박기	400×150×13mm	m	1	진동햄머	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	SHEET-PILE박기	400×150×13mm	m	1	유압식압입기	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	SHEET-PILE박기	400×150×13mm	m	1	W/Z 공법	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	SHEET-PILE이음	400×150×13mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	SHEET-PILE절단	400×150×13mm	개소	1			연동		연동
d	쐐기파일제작	400×150×13mm	본	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	코너파일제작	400×150×13mm	본	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	SHEET-PILE지수재도포	수팽창지수재	m	1			연동		연동
g	안내보용제작	직선형기준틀	본	1			연동		연동
h	H-PILE항타	안내보용	본	1			연동		연동
4.02	SHEET-PILE뽑기
a	SHEET-PILE뽑기
a-1	SHEET-PILE뽑기	400×150×13mm	본	1	진동햄머		연동		연동
a-2	SHEET-PILE뽑기	400×150×13mm	본	1	유압식인발기		연동		연동
b	SHEET-PILE이음해체	400×150×13mm	개소	1			연동		연동
c	H-PILE인발		본	1			연동		연동
5	띠장재설치및철거
5.01	띠장재설치
a	H-BEAM설치
a-1	H-BEAM설치	250×250×9×14mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	H-BEAM설치	300×300×10×15mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	H-PILE절단
b-1	H-PILE절단	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
b-2	H-PILE절단	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
c	띠장재이음
c-1	띠장재이음	250×250×9×14mm	개소	1			자동		자동
c-2	띠장재이음	300×300×10×15mm	개소	1			자동		자동
d	띠장코너이음
d-1	띠장코너이음	250×250×9×14mm	개소	1			자동		자동
d-2	띠장코너이음	300×300×10×15mm	개소	1			자동		자동
e	브라켓설치
e-1	브라켓설치	D22×1,450mm	개소	1	300×300 기준	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-2	브라켓설치	D22×980mm	개소	1	300×300 기준	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e-3	브라켓설치	L-90×90×10mm	개소	1	300×300 기준	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.02	띠장재철거
a	H-BEAM철거
a-1	H-BEAM철거	250×250×9×14mm	m	1			연동		연동
a-2	H-BEAM철거	300×300×10×15mm	m	1			연동		연동
b	띠장이음철거
b-1	띠장이음철거	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
b-2	띠장이음철거	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
c	코너이음해체
c-1	코너이음해체	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
c-2	코너이음해체	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
d	브라켓철거
d-1	브라켓철거	D22×1,450mm	개소	1	300×300 기준		연동		연동
d-2	브라켓철거	D22×980mm	개소	1	300×300 기준		연동		연동
d-3	브라켓철거	L-90×90×10mm	개소	1	300×300 기준		연동		연동
6	버팀보설치및철거	사보강포함
6.01	버팀보설치	사보강포함
a	버팀보설치
a-1	버팀보설치	250×250×9×14mm	본	1	평균길이	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	버팀보설치	300×300×10×15mm	본	1	평균길이	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	H-PILE절단
b-1	H-PILE절단	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
b-2	H-PILE절단	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
c	버팀보이음
c-1	버팀보이음	250×250×9×14mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	버팀보이음	300×300×10×15mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	버팀보연결
d-1	버팀보연결	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
d-2	버팀보연결	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
e	사보강연결
e-1	사보강연결	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
e-2	사보강연결	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
f	JACK설치
f-1	JACK설치	50 TON	개소	1		(LOD:200)	자동		자동
f-2	JACK설치	100 TON	개소	1		(LOD:200)	자동		자동
6.02	버팀보철거	사보강포함
a	버팀보철거
a-1	버팀보철거	250×250×9×14mm	본	1	평균길이		연동		연동
a-2	버팀보철거	300×300×10×15mm	본	1	평균길이		연동		연동
b	버팀보이음해체
b-1	버팀보이음해체	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
b-2	버팀보이음해체	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
c	버팀보연결해체
c-1	버팀보연결해체	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
c-2	버팀보연결해체	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
d	사보강연결해체
d-1	사보강연결해체	250×250×9×14mm	개소	1			연동		연동
d-2	사보강연결해체	300×300×10×15mm	개소	1			연동		연동
e	JACK철거
e-1	JACK철거	50 TON	개소	1			연동		연동
e-2	JACK철거	100 TON	개소	1			연동		연동
7	ㄷ-형강설치및철거
7.01	ㄷ-형강설치
a	ㄷ-형강소운반	250×90×9×13mm	ton	1			수동		수동
b	ㄷ-형강설치	250×90×9×13mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	ㄷ-형강절단	250×90×9×13mm	개소	1			연동		연동
d	ㄷ-형강연결	250×90×9×13mm	개소	1			연동		연동
7.02	ㄷ-형강철거
a	ㄷ-형강철거	250×90×9×13mm	m	1			연동		연동
b	ㄷ-형강연결해체	250×90×9×13mm	개소	1			연동		연동
c	ㄷ-형강소운반	250×90×9×13mm	ton	1			수동		수동
8	ㄴ-형강설치및철거
8.01	ㄴ-형강설치
a	ㄴ-형강소운반	90×90×10mm	ton	1			수동		수동
b	ㄴ-형강설치	90×90×10mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	ㄴ-형강절단	90×90×10mm	개소	1			연동		연동
d	ㄴ-형강연결	90×90×10mm	개소	1			연동		연동
8.02	ㄴ-형강철거
a	ㄴ-형강철거	90×90×10mm	m	1			연동		연동
b	ㄴ-형강연결해체	90×90×10mm	개소	1			연동		연동
c	ㄴ-형강소운반	90×90×10mm	ton	1			수동		수동
9	복공판설치및철거
9.01	복공판설치	1990×750×200mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
9.02	복공판철거	1990×750×200mm	㎡	1			연동		연동
9.03	복공판미끄럼방지공	1990×750×200mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
10	토류시설설치및철거
10.01	토류판설치및철거
a	토류판설치
a-1	토류판설치	T = 60mm	㎡	1	손율50%	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	토류판설치	T = 80mm	㎡	1	손율75%	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	토류판설치	T = 100mm	㎡	1	손율90%	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	토류판설치	T = 60mm	㎡	1	매 몰	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	토류판철거	각 종	㎡	1			연동		연동
10.02	토류벽설치
a	토류벽콘크리트	T=250㎜,와이어메쉬	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	토류벽콘크리트	T=250㎜,철근사용	㎡	1	엄지말뚝1.5m	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
10.03	수직벽숏크리트
a	수직벽숏크리트	건식,T = 50mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	수직벽숏크리트	건식,T = 100mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	수직벽숏크리트	습식,T = 50mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
d	수직벽숏크리트	습식,T = 100mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
10.04	록볼트설치
a	록볼트설치	연 암
a-1	록볼트설치	D25×3m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	록볼트설치	D25×4m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	록볼트설치	D25×5m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	록볼트설치	D25×6m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	록볼트설치	D25×8m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	록볼트설치	경 암
b-1	록볼트설치	D25×3m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	록볼트설치	D25×4m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	록볼트설치	D25×5m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	록볼트설치	D25×6m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-5	록볼트설치	D25×8m	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
11	어스앵커및록앵커공
11.01	어스앵커공
a	어스앵커천공및강선삽입
a-1	어스앵커천공및강선삽입	토사,D105mm,회전식	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	어스앵커천공및강선삽입	토사,D105mm,타격식	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	어스앵커천공및강선삽입	풍화암,D105mm,타격식	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	어스앵커천공및강선삽입	연암,D105mm,타격식	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	어스앵커천공및강선삽입	경암,D105mm,타격식	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	그라우팅		공	1			연동		연동
c	PC콘조립및인장	7mm	공	1			연동		연동
d	지압판제작설치	BASE PLATE	개	1			자동		자동
e	지압판철거	BASE PLATE	개	1			연동		연동
f	장비조립및해체		회	1		-	수동	-	수동
11.02	록앵커공
a	록앵커설치	연 암
a-1	록앵커설치	D25×3m	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	록앵커설치	D25×4m	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	록앵커설치	D25×5m	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	록앵커설치	경 암
b-1	록앵커설치	D25×3m	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	록앵커설치	D25×4m	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	록앵커설치	D25×5m	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
Ⅰ-3	지반보강공
1	S.G.R공법
a	S.G.R수직천공	D40.5mm
a-1	S.G.R수직천공	점성토	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	S.G.R수직천공	사질토	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	S.G.R수직천공	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	S.G.R수직천공	연 암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	S.G.R수평천공	D40.5mm
b-1	S.G.R수평천공	점성토	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	S.G.R수평천공	사질토	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	S.G.R수평천공	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	S.G.R수평천공	연 암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	S.G.R그라우팅	약액주입,현탁액형	㎥	1		-	연동	-	연동
d	기계기구설치	20m당 1회	회	1			수동		수동
e	플랜트설치및철거	100m당 1회	회	1		-	수동	-	수동
2	L.W공법
a	L.W수직천공	D100mm				(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-1	L.W수직천공	점토, 토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	L.W수직천공	사질토, 풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	L.W수직천공	사력층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	L.W수직천공	호박돌층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	L.W수직천공	연 암 층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	L.W수평천공	D100mm				(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-1	L.W수평천공	점토, 토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	L.W수평천공	사질토, 풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	L.W수평천공	사력층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	L.W수평천공	호박돌층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-5	L.W수평천공	연 암 층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	L.W그라우트주입	1.5Shot	㎥	1			연동		연동
d	L.W보조제주입	Seal제	㎥	1		-	연동	-	연동
e	L.W멘젯튜브설치	D40mm	m	1			연동		연동
f	L.W플랜트설치및해체	200m당 1회	회	1		-	수동	-	수동
g	L.W기계기구설치	20㎡당 1회	회	1		-	수동	-	수동
3	고압분사주입공법
a	고압분사천공재료비
a-1	고압분사천공재료비	점 토 층	hr	1		-	수동	-	수동
a-2	고압분사천공재료비	모 래 층	hr	1		-	수동	-	수동
b	천공및분사주입장비	점토층, 모래층	hr	1		-	수동	-	수동
c	고압분사주입재료비		hr	1		-	수동	-	수동
d	이토처리비		hr	1		-	수동	-	수동
e	고압분사경비		m	1		-	수동	-	수동
f	고압분사천공
f-1	고압분사천공	점 토 층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f-2	고압분사천공	모 래 층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f-3	고압분사천공	자 갈 층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f-4	고압분사천공	호박돌층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	고압분사주입
g-1	고압분사주입	점토층, N=0∼2	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-2	고압분사주입	점토층, N=3∼5	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-3	고압분사주입	모래층, N=0∼4	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-4	고압분사주입	모래층, N=5∼15	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-5	고압분사주입	모래층, N=16∼30	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-6	고압분사주입	자갈층, 호박돌층	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	고압분사장비조립해체		회	1		-	수동	-	수동
4	S.C.W공법
a	천공및주입
a-1	점성토및사질토	N<15, ℓ<18m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	점성토및사질토	N<15, 18≤ℓ<28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	점성토및사질토	N<15, ℓ≥28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	점성토및사질토	15≤N<30, ℓ<18m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	점성토및사질토	15≤N<30, 18≤ℓ<28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-6	점성토및사질토	15≤N<30, ℓ≥28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-7	사력토및풍화토	15≤N<30, ℓ<18m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-8	사력토및풍화토	15≤N<30, 18≤ℓ<28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-9	사력토및풍화토	15≤N<30, ℓ≥28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-10	사력토및풍화토	30≤N<50, ℓ<18m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-11	사력토및풍화토	30≤N<50, 18≤ℓ<28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-12	사력토및풍화토	30≤N<50, ℓ≥28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-13	풍화암	ℓ<18m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-14	풍화암	18≤ℓ<28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-15	풍화암	ℓ≥28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-16	호박돌	ℓ<18m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-17	호박돌	18≤ℓ<28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-18	호박돌	ℓ≥28m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	파일드라이브조립 및 해체		회	1			수동		수동
c	믹서플랜트조립및해체		회	1			수동		수동
d	Guide Beam 제작	공구당 2조 제작	개소	1			연동		연동
e	Guide Beam 이동	평면연장	m	1			연동		연동
f	PILE건입비		본	1			연동		연동
g	S.C.W이토처리비		㎥	1			수동		수동
h	띠장설치부콘크리트따내기		m	1			연동		연동
5	C.I.P공법
a	C.I.P천공
a-1	C.I.P천공	토사,D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	C.I.P천공	풍화암,D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	철근현장가공및조립	간 단	ton	1		-	수동	-	수동
c	철근망건입		본	1			수동		수동
d	자갈주입		㎥	1			연동		연동
e	시멘트주입		㎥	1			연동		연동
f	기계기구설치및해체	20m당 1회	회	1		-	수동	-	수동
g	플랜트설치및해체	200m당 1회	회	1		-	수동	-	수동
h	Guide Casing 설치	D400mm	공	1			연동		연동
i	C.I.P 두부정리		㎥	1			연동		연동
j	Cap Beam 설치		m	1			연동		연동

12. 지하구조물(KRQP C-07010)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
Ⅰ-1	개착식BOX
1	토 공
1.01	줄파기	H = 1.50m
a	줄파기	포장구간,측면파일	m	1			연동		연동
b	줄파기	포장구간,중앙파일	m	1			연동		연동
c	줄파기	비포장구간,측면파일	m	1			연동		연동
1.02	땅깎기
a	토사깎기
a-1	토사깎기	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	토사깎기	굴삭기,1.0㎥	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	풍화암깎기	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	연암깎기	대규모발파	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	경암깎기	대규모발파	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	굴착
a	굴착	비복공구간
a-1	굴착	토사,0∼2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	굴착	토사,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	굴착	풍화암,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	굴착	연암,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	굴착	경암,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	굴착	복공구간
b-1	굴착	토사,0∼2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	굴착	토사,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	굴착	풍화암,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	굴착	연암,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-5	굴착	경암,2m이하	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	측구굴착				설치간격별 할증포함
a	측구굴착	비복공구간			설치간격별 할증포함
a-1	측구굴착	토 사	㎥	1	설치간격별 할증포함	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	측구굴착	풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-3	측구굴착	연 암	㎥	1	설치간격별 할증포함	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-4	측구굴착	경 암	㎥	1	설치간격별 할증포함	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	측구굴착	복공구간			설치간격별 할증포함
b-1	측구굴착	토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	측구굴착	풍화암	㎥	1	설치간격별 할증포함	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	측구굴착	연 암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	측구굴착	경 암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	바닥면고르기
a	바닥면고르기	풍화암	㎡	1			연동		연동
b	바닥면고르기	연 암	㎡	1			연동		연동
c	바닥면고르기	경 암	㎡	1			연동		연동
1.06	되메우기	개착부
a	가적치운반				필요시		수동		수동
a-1	가적치운반	토사,ℓ=300m	㎥	1		-	수동	-	수동
a-2	가적치운반	풍화암,ℓ=300m	㎥	1		-	수동	-	수동
b	되메움토내리기	슈 트	㎥	1			수동		수동
c	다짐공
c-1	상부노반다짐	토사,H = 0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-2	하부노반다짐	토사,H = 0.30m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-3	하부노반다짐	풍화암,H = 0.50m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-4	터널개착부다짐	토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.07	사토처리
a	사토처리	토 사,ℓ=60m이상	㎥	1		-	수동	-	수동
b	사토처리	토 사,ℓ=60m이상	㎥			-	수동	-	수동
c	사토처리	풍화암,ℓ=60m이상	㎥	1		-	수동	-	수동
d	사토처리	풍화암,ℓ=60m이상	㎥			-	수동	-	수동
e	사토처리	연 암,ℓ=60m이상	㎥	1		-	수동	-	수동
f	사토처리	연 암,ℓ=60m이상	㎥			-	수동	-	수동
g	사토처리	경 암,ℓ=60m이상	㎥	1		-	수동	-	수동
h	사토처리	경 암,ℓ=60m이상	㎥			-	수동	-	수동
i	사토장고르기	토 사	㎥	1		-	수동	-	수동
j	사토장고르기	풍화암	㎥	1		-	수동	-	수동
k	사토장고르기	연 암	㎥	1		-	수동	-	수동
l	사토장고르기	경 암	㎥	1		-	수동	-	수동
1.08	유공관부설
a	유공관설치	HDPE유공관,D250mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
c	배수잡석채움		㎥	1			연동		연동
2	구조물공
2.01	라멘공	집수정,환기구 포함
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	구체콘크리트타설	철근,펌프차	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-4	목재거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-5	원형거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-6	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
b-7	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	강관비계	3개월
c-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
c-3	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
d	시스템비계	3개월
d-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
d-2	시스템비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
d-3	시스템비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
e	가설계단	3개월			설치간격별 할증포함
e-1	경사형	H=6m이하	㎡	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
e-2	타워형		㎡	1			연동		연동
f	강관동바리	3개월			설치간격별 할증포함
f-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
f-2	강관동바리	H=2.5m초과∼3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
f-3	강관동바리	H=3.5m초과∼4.2m이하	공/㎥	1			연동		연동
g	시스템동바리	3개월			설치간격별 할증포함
g-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1			연동		연동
g-2	시스템동바리	H=10m초과∼20m이하	공/㎥	1			연동		연동
g-3	시스템동바리	H=20m초과∼30m이하	공/㎥	1			연동		연동
h	수평연결재	3개월	㎡	1			연동		연동
i	시공이음정리	기 계	㎡	1		-	연동	-	연동
j	버팀목설치	D200×600mm	개소	1			연동		연동
k	매입전설치	2개 1조	조	1			연동		연동
l	인서트설치	D9mm	㎡	1		-	연동	-	연동
m	열차대피손잡이설치	스텐레스	개소	1		-	연동	-	연동
n	중앙말뚝방수		개소	1		-	연동	-	연동
o	스페이서설치
o-1	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
o-2	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1		-	연동	-	연동
p	철근현장가공및조립
p-1	철근현장가공및조립	보 통	ton	1			수동		수동
p-2	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동
p-3	철근현장가공및조립	매우복잡	ton	1			수동		수동
2.02	배수시설
a	배수로뚜껑제작설치	와이어메쉬,350×290×80mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	공동구뚜껑제작설치	와이어메쉬,480×350×80mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.03	신축이음
a	신축이음채움	Hard Form	㎡	1			연동		연동
b	수팽창지수재설치	30×30mm	m	1			연동		연동
c	지수판설치	PVC,300×9T	m	1			연동		연동
3	방수공
3.01	보호모르타르설치
a	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1			연동		연동
b	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1			연동		연동
c	하부보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1			연동		연동
d	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1			연동		연동
3.02	방수시트설치
a	아스팔트방수시트
a-1	아스팔트방수시트	상하부,T=3mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	아스팔트방수시트	벽체,T=3mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-3	아스팔트방수시트	보강부,T=3mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	자착식방수시트
b-1	자착식방수시트	상하부	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-2	자착식방수시트	벽체	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	벤토나이트방수시트
c-1	벤토나이트방수시트	상하부,T=4.5mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c-2	벤토나이트방수시트	벽체,T=4.5mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
4	보온공사비	열풍기	span	1
Ⅰ-2	지하차도	익벽포함
1.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구체콘크리트	철근,펌프차	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
d	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
e	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
1.03	구조물비계
a	강관비계	3개월
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
a-2	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
a-3	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
b	시스템비계	3개월
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
b-2	시스템비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1			연동		연동
b-3	시스템비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1			연동		연동
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	타워형		㎡	1			연동		연동
1.04	동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1			연동		연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1	콘크리트제품		연동		연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1	콘크리트제품		연동		연동
b	시스템동바리	3개월
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1			연동		연동
b-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1			연동		연동
b-3	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1			연동		연동
c	수평연결재	3개월, 강관	㎡	1			연동		연동
1.05	시공이음정리	기 계	㎡	1		-	연동	-	연동
1.06	신축이음장치
a	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1			연동		연동
b	다웰바설치	D25×1000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	충진재채움	20×20mm	m	1		-	연동	-	연동
d	지수판설치	300×9T	m	1		-	연동	-	연동
1.07	방수공
a	아스팔트방수
a-1	아스팔트방수	벽체,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	아스팔트방수	바닥,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	시트방수						자동/연동		자동/연동
b-1	시트방수	상ㆍ하부,T=3mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-2	시트방수	벽 체,T=3mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-3	시트방수	보강부,T=3mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	모르타르
c-1	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1			연동		연동
c-2	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1			연동		연동
c-3	바닥보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1			연동		연동
c-4	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1			연동		연동
d	시멘트벽돌쌓기	벽체,0.5B	㎡	1			연동		연동
1.08	배수시설
a	배수뒷잡석채움		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	드레인보드설치	T = 20mm	㎡	1			연동		연동
c	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
d	배수공설치	PVC PIPE,D75mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	스틸그레이팅설치	각 종	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	공동구콘크리트타설	기계타설	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.09	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
b	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1		-	연동	-	연동
1.10	커플러설치	각 종	개	1		-	연동	-	연동
1.11	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	보 통	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동
1.12	타일붙이기
a	자기질타일붙이기	벽체,110×190×15mm	㎡	1	떠붙이기	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	자기질타일붙이기	벽체,90×190×15mm	㎡	1	압착붙이기	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.13	지하차도조명		식	1			수동		수동
1.14	펌프설비공사	펌프포함	식	1			수동		수동
1.15	파이프루프공법
a	강관추진	토사,D600mm	m	1
b	강관제작설치	D600mm,ℓ=16m	m	1			수동		수동
c	기계이동설치
c-1	기계이동설치	수직	회	1		-	수동	-	수동
c-2	기계이동설치	수평	회	1		-	수동	-	수동
d	강관내그라우팅	1:3	㎥	1		-	수동	-	수동
1.16	프론트재킹공법
a	수평천공	D150mm, 점성토	m	1
b	PC강선 설치철거	8t-15.2mm	m	1		-	수동	-	수동
c	정착구 설치철거		조	1		-	수동	-	수동
d	잭설치철거
d-1	잭설치철거	프론트잭	대	1		-	수동	-	수동
d-2	잭설치철거	페이스잭	대	1		-	수동	-	수동
e	선단슈관입	구조물단면적,80∼100㎡	개소	1			수동		수동
f	BOX굴착 및 견인	구조물단면적,60∼80㎡	m	1			수동		수동
1.17	지하차도 부대공
a	난간설치	H = 1.0m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	통과높이표지판설치	D600mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동

13. 받침 및 받침부(KRQP C-08100)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	교량공
1.01	교량받침
a	무수축콘크리트	fck=30Mpa	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	무수축모르타르	fck=60Mpa	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	교량받침콘크리트	소형,인력타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
e	교량받침설치	포트받침	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	교량받침설치	탄성받침	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2	입체교차
2.01	교량받침
a	무수축콘크리트	fck=30Mpa	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	무수축모르타르	fck=60Mpa	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	교량받침콘크리트	소형,인력타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
e	교량받침설치	포트받침	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	교량받침설치	탄성받침	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3	내진보강 전단키제작설치
3.01	내진보강 전단키제작		Ton	1		-	수동	-	수동
3.02	내진보강 전단키설치		개소	1		-	수동	-	수동

14. 박스거더교(KRQP C-10090)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	P.S.C BOX 제작및설치
1.01	P.S.C BOX 제작
a	콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	P.S.C BOX 거푸집	강 재	㎡	1			연동		연동
c	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동
d	스페이서설치
d-1	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
d-2	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1		-	연동	-	연동
e	강연선조립설치
e-1	강연선조립설치	Φ12.7mm	ton	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
e-2	강연선조립설치	Φ15.2mm	ton	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f	강연선인장작업
f-1	강연선/1단인장	7Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-2	강연선/1단인장	12Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-3	강연선/1단인장	19Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-4	강연선/1단인장	31Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-5	강연선/1단인장	7Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-6	강연선/1단인장	12Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-7	강연선/1단인장	19Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-8	강연선/1단인장	31Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-9	강연선/양단인장	7Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-10	강연선/양단인장	12Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-11	강연선/양단인장	19Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-12	강연선/양단인장	31Φ12.7mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-13	강연선/양단인장	7Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-14	강연선/양단인장	12Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-15	강연선/양단인장	19Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
f-16	강연선/양단인장	31Φ15.2mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
g	쉬즈관조립설치
g-1	쉬즈관조립설치	Φ60mm이하	m	1			연동		연동
g-2	쉬즈관조립설치	Φ75mm이하	m	1			연동		연동
g-3	쉬즈관조립설치	Φ100mm이하	m	1			연동		연동
g-4	쉬즈관조립설치	Φ130mm이하	m	1			연동		연동
h	그라우팅
h-1	그라우팅		㎥	1			연동		연동
i	공기배출구설치	PVC관,D32mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
j	정착구설치
j-1	정착구설치	Φ60mm이하	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
j-2	정착구설치	Φ75mm이하	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
j-3	정착구설치	Φ100mm이하	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
j-4	정착구설치	Φ130mm이하	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
k	정착구마감캡설치	Steel,D250mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
1.02	P.S.C BOX 설치
a	P.S.C BOX설치		식	1			자동		자동

15. 상부구조물 설계(KRQP C-10050)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	상부슬래브
1.01	콘크리트타설
a	콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	거푸집
a	유로폼	벽체,복잡H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
1.03	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b	슬래브거푸집받침대설치	교량용,3개월, 50×50×2.3T	공/㎥	1			연동		연동
1.04	신호통신전력관
a	신호통신전력관	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	신호통신전력관	STS각관,400×150mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	슬래브면고르기	데크피니셔	㎡	1			연동		연동
1.06	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
b	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1		-	연동	-	연동
1.07	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	매우복잡	ton	1			수동		수동
1.08	가로보횡빔철근용접	필렛,횡향,T=7㎜	m	1			수동		수동
1.09	교면 방수공
a	교면방수	침투식액체	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	교면방수	도막식	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	교면방수	Sheet방수,T=4mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
d	교면방수	Sheet방수,T=4mm, 보호아스콘	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	라 멘 공	익벽포함
1.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구체콘크리트	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	거푸집
a	유로폼	벽체,보통H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	유로폼	슬래브,H=0∼7m	㎡	1	삭제		연동		연동
b	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
d	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
e	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
1.03	구조물비계
a	강관비계	3개월
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
a-2	강관비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1			연동		연동
a-3	강관비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1			연동		연동
b	시스템비계	3개월
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
b-2	시스템비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1			연동		연동
b-3	시스템비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1			연동		연동
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	타워형		㎡	1			연동		연동
1.04	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b	시스템동바리	3개월
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
b-3	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
c	수평연결재	3개월
c-1	수평연결재	강 관	㎡	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
1.05	시공이음정리		㎡	1
1.06	신축이음장치
a	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1		(LOD:200)	연동	(LOD:300)	연동
b	다웰바설치	D25×1000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	충진재채움	20×20mm	m	1			연동		연동
d	지수판설치	200×5T	m	1			연동		연동
1.07	방수공
a	아스팔트방수
a-1	아스팔트방수	벽체,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	아스팔트방수	바닥,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	시트방수
b-1	시트방수	상ㆍ하부,T=3mm	㎡	1	개량아스팔트시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-2	시트방수	벽 체,T=3mm	㎡	1	개량아스팔트시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-3	시트방수	보강부,T=3mm	㎡	1	개량아스팔트시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-4	시트방수	상ㆍ하부,T=3mm	㎡	1	합성고분자 시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-5	시트방수	벽 체,T=3mm	㎡	1	합성고분자 시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-6	시트방수	보강부,T=3mm	㎡	1	합성고분자 시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	모르타르
c-1	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1			연동		연동
c-2	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1			연동		연동
c-3	바닥보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1			연동		연동
c-4	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1			연동		연동
d	시멘트벽돌쌓기	벽체,0.5B	㎡	1			연동		연동
1.08	배수시설
a	배수뒷잡석채움		㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	드레인보드설치	T = 20mm	㎡	1			연동		연동
c	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
d	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1			연동		연동
1.09	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
b	스페이서설치	슬래브 및 기초	㎡	1		-	연동	-	연동
1.10	커플러설치	각 종	개	1		-	연동	-	연동
1.11	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	보 통	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동

16. 라멘공(KRQP C-10100)

17. 교대,교각,확대기초의설계(KRQP C-11020)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계			실시설계
						LOD	산출방식		LOD	산출방식
1.	교 대 공
1.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	구체콘크리트	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
1.02	거푸집
a	유로폼	벽체,복잡,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
b	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
c	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
d	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
e	합판거푸집	3회,H=7∼10m	㎡	1				연동			연동
f	합판거푸집	3회,H=10∼13m	㎡	1				연동			연동
g	문양거푸집	판넬	㎡	1				연동			연동
1.03	구조물비계
a	강관비계	3개월
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1				연동			연동
a-2	강관비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1				연동			연동
a-3	강관비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1				연동			연동
b	시스템비계	3개월
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1				연동			연동
b-2	시스템비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1				연동			연동
b-3	시스템비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1				연동			연동
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1				연동			연동
c-2	타워형		㎡	1				연동			연동
1.04	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1				연동			연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1				연동			연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1				연동			연동
b	시스템동바리	3개월
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1				연동			연동
b-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1				연동			연동
b-3	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1				연동			연동
c	수평연결재	3개월
c-1	수평연결재	강 관	㎡	1				연동			연동
1.05	방수공
a	아스팔트방수	벽체,2회	㎡	1		(LOD:200)		자동/연동	(LOD:300)		자동/연동
b	아스팔트방수	바닥,2회	㎡	1		(LOD:200)		자동/연동	(LOD:300)		자동/연동
1.06	신호통신전력관
a	신호통신전력관	PVC PIPE,D100mm	m	1				자동			자동
b	신호통신전력관	STS각관,400×150mm	m	1				자동			자동
1.07	교명주및교명판설치
a	교명주설치		개	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	교명판설치	황동,450×350×10mm	개	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c	설명판설치	황동,350×250×10mm	개	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
1.08	측량기준점설치	황동주물	개	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
1.09	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-		연동	-		연동
b	스페이서설치	슬라브 및 기초	㎡	1		-		연동	-		연동
1.10	커플러설치	각 종	개	1		-		연동	-		연동
1.11	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1				수동			수동
b	철근현장가공및조립	매우복잡	ton	1				수동			수동
2.	교각공
2.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	구체콘크리트	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
2.02	거푸집
a	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
b	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
c	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
d	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
e	합판거푸집	3회,H=7∼10m	㎡	1				연동			연동
f	합판거푸집	3회,H=10∼13m	㎡	1				연동			연동
g	합판거푸집	3회,H=13∼16m	㎡	1				연동			연동
h	원형거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
i	원형거푸집	3회,H=7∼10m	㎡	1				연동			연동
j	원형거푸집	3회,H=10∼13m	㎡	1				연동			연동
k	원형거푸집	3회,H=13∼16m	㎡	1				연동			연동
l	강재거푸집	H=0∼7m	㎡	1				연동			연동
m	강재거푸집	H=7∼10m	㎡	1				연동			연동
n	강재거푸집	H=10∼13m	㎡	1				연동			연동
o	강재거푸집	H=13∼16m	㎡	1				연동			연동
2.03	코핑부데크플레이트설치		㎡	1		-		연동	-		연동
2.04	구조물비계
a	강관비계	3개월
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1				연동			연동
a-2	강관비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1				연동			연동
a-3	강관비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1				연동			연동
b	시스템비계	3개월
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1				연동			연동
b-2	시스템비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1				연동			연동
b-3	시스템비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1				연동			연동
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1				연동			연동
c-2	타워형		㎡	1				연동			연동
2.05	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1				연동			연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1				연동			연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1				연동			연동
b	시스템동바리	3개월
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1				연동			연동
b-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1				연동			연동
b-3	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1				연동			연동
c	수평연결재	3개월
c-1	수평연결재	강 관	㎡	1				연동			연동
2.06	교각번호표지판	900×900×1mm	개	1				자동			자동
2.07	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-		연동	-		연동
b	스페이서설치	슬라브 및 기초	㎡	1		-		연동	-		연동
2.08	커플러설치	각 종	개	1		-		연동	-		연동
2.09	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1				수동			수동
b	철근현장가공및조립	매우복잡	ton	1				수동			수동
2.10	철근용접이음	필렛,횡향,T=6mm	m	1				수동			수동
2.11	철근인상
a	철근인상	H=30m미만	ton	1				수동			수동
b	철근인상	H=30m이상	ton	1				수동			수동
3.	확대기초공
3.01	흙쌓기
a	교대앞성토	토 사	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.02	구조물터파기
a	터파기(육상)	육 상
a-1	터파기	육상,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
a-2	터파기	육상,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
a-3	터파기	육상,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
a-4	터파기	육상,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	터파기(수중)	수 중
b-1	터파기	수중,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b-2	터파기	수중,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b-3	터파기	수중,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b-4	터파기	수중,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c	폐합가시설터파기
c-1	폐합가시설터파기	육상,토 사	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-2	폐합가시설터파기	육상,풍화암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-3	폐합가시설터파기	육상,연 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-4	폐합가시설터파기	육상,경 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-5	폐합가시설터파기	수중,토 사	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-6	폐합가시설터파기	수중,풍화암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-7	폐합가시설터파기	수중,연 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c-8	폐합가시설터파기	수중,경 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d	일반가시설터파기
d-1	일반가시설터파기	육상,토 사	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-2	일반가시설터파기	육상,풍화암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-3	일반가시설터파기	육상,연 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-4	일반가시설터파기	육상,경 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-5	일반가시설터파기	수중,토 사	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-6	일반가시설터파기	수중,풍화암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-7	일반가시설터파기	수중,연 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d-8	일반가시설터파기	수중,경 암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.03	되메우기및다짐
a	되메우기	토 사	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	되메우기	풍화암	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.04	구조물뒷채움
a	구조물뒷채움	잡석, 대형장비	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	구조물뒷채움	잡석, 소형장비	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.05	구조물기초깔기	잡 석	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.06	구조물기초다짐	잡 석	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.07	물푸기
a	물푸기	양수기,D150mm	hr	1		-		수동	-		수동
b	물푸기	설치 및 운반	개소	1				수동			수동
3.08	비탈면돌붙임
a	돌붙임	메붙임, 뒷길이0.35m이하	㎡	1				자동			자동
b	돌붙임기초설치	기울기 1:1.8	m	1				자동			자동
3.09	교대법면보호공
a	법면보호블럭설치(육교용)	400×250×120mm	㎡	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	법면보호블럭설치(하천용)	400×400×100mm	㎡	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c	보호블럭기초	육교용	m	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
d	보호블럭기초	하천용	m	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.10	세굴방지사석채움
a	세굴방지사석채움	골재구입	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	세굴방지사석채움	골재채집	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
c	세굴방지사석채움	발파암유용	㎥	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.11	세굴방지블럭설치
a	세굴방지블럭매트설치	블럭,2KN,수중	개	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
b	세굴방지블럭설치	블럭,2KN,육상	개	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동
3.12	저면매트설치	PET매트.100KN/m	㎡	1		(LOD:200)		자동	(LOD:300)		자동

18. 얕은기초의 설계(KRQP C-11030)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	법면보호공
a	법면보호블럭설치	육교용, 400×250×120mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	보호블럭기초설치	육교용	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동

19. 말뚝기초의 설계(KRQP C-11040)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	기성말뚝박기
1.01	P.H.C말뚝박기	D500mm,T=80mm
a	P.H.C말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	P.H.C말뚝박기	천공후 말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	강관말뚝박기	D508mm,T=12mm
a	강관말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강관말뚝박기	천공후 말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	말뚝박기용천공(공삭공)	D600mm이상	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	말뚝두부보강
a	PHC말뚝두부보강	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝두부보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
1.05	말뚝이음및선단보강
a	PHC말뚝이음	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝이음	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
c	강관말뚝선단보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
d	말뚝이음시험비	비파괴검사	회	1			수동		수동
1.06	말뚝재하시험비
a	동재하시험	기성말뚝	회	1		-	수동	-	수동
b	정재하시험	기성말뚝	회	1		-	수동	-	수동
1.07	말뚝그라우팅
a	말뚝그라우팅	선단	㎥	1			연동		연동
b	말뚝그라우팅	주면	㎥	1			연동		연동
1.08	장비조립및해체
a	장비조립및해체	외부 반출/반입	회	1		-	수동	-	수동
b	장비조립및해체	작업구간내 이동	회	1		-	수동	-	수동
2	현장타설말뚝
2.01	R.C.D 공법
a	R.C.D굴착	D1500mm	m	1	ℓ=10m기준		연동		연동
b	R.C.D말뚝조성	D1500mm	본	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.02	요동식올케이싱말뚝공법
a	ALL CASING 굴착	D1500mm	m	1	ℓ=10m기준		연동		연동
b	ALL CASING 말뚝조성	D1500mm	본	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.03	전회전식올케이싱말뚝공법
a	전회전식굴착	D1500mm	m	1	ℓ=10m기준		연동		연동
b	전회전식말뚝조성	D1500mm	본	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.04	케이싱손료	D1500mm	본	1	ℓ=10m기준
2.05	철근망제작설치
a	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동
b	철근오름방지		본	1		-	연동	-	연동
c	스페이서제작설치		개	1		-	연동	-	연동
2.06	말뚝두부정리	D1500mm	본	1		-	연동	-	연동
2.07	장비운반	편 도	회	1		-	수동	-	수동
2.08	장비조립및해체
a	장비 조립 및 해체	최 초	회	1		-	수동	-	수동
b	현장내 장비이동 및 조립해체		회	1		-	수동	-	수동
2.09	말뚝재하시험비
a	동재하시험	현장타설말뚝	회	1		-	수동	-	수동
b	정재하시험	현장타설말뚝	회	1		-	수동	-	수동
c	건전도시험	현장타설말뚝	회	1		-	수동	-	수동

20. 케이슨기초의 설계(KRQP C-11050)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
Ⅰ	우물통 기초
1.01	우물통터파기
a	우물통터파기	육상,토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	우물통터파기	육상,사력층	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	우물통터파기	육상,풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	우물통터파기	육상,연 암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
e	우물통터파기	육상,경 암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
f	우물통터파기	수중,토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g	우물통터파기	수중,사력층	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	우물통터파기	수중,풍화암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	우물통터파기	수중,연 암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
j	우물통터파기	수중,경 암	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	우물통강재거푸집		기	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	우물통슈제작		기	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	우물통재하		기	1			연동		연동
1.05	우물통물푸기및레이턴스제거		기	1			수동		수동

21. 터널지보재(KRQP C-12030)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	숏크리트
1.01	숏크리트생산비
a	숏크리트생산비	일반(무보강)	㎥	1	강도, 종류, 규격별 적용	-	연동	-	연동
b	숏크리트생산비	일반(강섬유)	㎥	1		-	연동	-	연동
1.02	숏크리트반발재처리	풍화암적용
a	숏크리트반발재처리	갱 내	㎥	1		-	연동	-	연동
2	강지보재
2.01	격자지보제작설치
a	격자지보제작설치	50×20×30mm	조	1	강도, 종류, 규격별 적용	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	격자지보제작설치	70×20×30mm	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	격자지보제작설치	95×22×32mm	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	격자지보제작설치	115×22×32mm	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.02	강지보재제작설치
a	강지보재제작설치	100×100×6×8mm	조	1	강도, 종류, 규격별 적용	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강지보재제작설치	125×125×6.5×9mm	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	강지보재제작설치	150×150×7×10mm	조	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3	록볼트
3.01	본선록볼트설치
a	록볼트설치	D25×3.0m	개	1	대상구조물 강도, 종류, 규격별 적용	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	록볼트설치	D25×4.0m	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	록볼트설치	D25×5.0m	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.02	대피소록볼트설치
a	대피소록볼트설치	D25×3.0m	개	1	대상구조물 강도, 종류, 규격별 적용	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	대피소록볼트설치	D25×4.0m	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	대피소록볼트설치	D25×5.0m	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.03	록볼트모르타르흘러내림방지용캡		개	1			연동		연동

22. 콘크리트 라이닝(KRQP C-12040)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	라이닝콘크리트타설
1.01	콘크리트타설	무근,펌프차	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	콘크리트타설	철근,펌프차	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	콘크리트타설	무근,배관타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	콘크리트타설	철근,배관타설	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	필터콘크리트	무근,fck=10MPa	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2	거푸집
2.01	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
2.02	목재거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
2.03	목재거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
2.04	강재거푸집설치및해체		회	1	ℓ= 10m예시		연동		연동
3	구조물동바리
3.01	강관동바리	3개월
a	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1			연동		연동
b	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1			연동		연동
c	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1			연동		연동
3.02	시스템동바리	3개월
a	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1			연동		연동
b	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1			연동		연동
c	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1			연동		연동
4	스페이서
4.01	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
4.02	스페이서설치	슬라브 및 기초	㎡	1		-	연동	-	연동
5	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1			수동		수동
6	철근처짐방지용격자지보및앵커
6.01	철근처짐방지용 격자지보	50×20×20mm	기	1			수동		수동
6.02	철근처짐방지용 앵커		개	1			수동		수동
7	터널바닥암반청소
a	터널바닥암반청소	공동구	㎡	1			연동		연동
b	터널바닥암반청소	바닥/인버트	㎡	1			연동		연동
8	배면그라우팅		㎥	1			연동		연동
9	터널작업용비계		개월	1			수동		수동
10	거칠기 시공	보조도상콘크리트	m	1			수동		수동

23. 배수 및 방수(KRQP C-12060)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	배수공
1.01	유도관부설	P.E유공관,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	유도관부설	P.E유공관,D300mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	유도관부설	P.E유공관,D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	유도관부설	아연도강관,D300mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	유도관부설	아연도강관,D400mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.06	배수파이프설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.07	배수파이프설치	PVC PIPE,D50mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.08	연결관설치	PVC T관,D100×50mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.09	배수잡석채움	잡석	㎥	1			연동		연동
1.10	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
1.11	드레인보드설치	T = 20mm	㎡	1			연동		연동
1.12	배수뚜껑제작설치	와이어메쉬,350×290×80mm	개	1	갱내	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.13	공동구뚜껑제작설치	와이어메쉬,480×350×80mm	개	1	갱내	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.14	스틸그레이팅설치	각 종	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.15	집수정뚜껑제작설치	와이어메쉬,450×600×80mm	개	1	갱내	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.16	공동구콘크리트타설	기계타설	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.17	열차대피손잡이설치	스텐레스,D38.1mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2	방수공
2.01	시트방수	E.C.B,T = 2mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
2.02	일체형투명방수시트	T=1.2mm,부직포400g/㎡	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
2.03	분리형투명방수시트	T = 1.2mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
2.04	비닐시트깔기	T = 0.1mm	㎡	1			연동		연동
2.05	부직포설치	400g/㎡	㎡	1			연동		연동
3	시공및신축이음
3.01	신축이음
a	수팽창지수재설치	20×20mm	개	1			연동		연동
b	충진재채움	실런트계	㎥	1			연동		연동
c	시공이음채움	Hard Form	㎡	1			연동		연동
3.02	시공이음
a	지수판설치	320×2T	m	1			연동		연동
b	수팽창지수재설치	20×20mm	m	1			연동		연동
4	단열재설치
4.01	발포폴리에틸렌 단열재 설치	t=30mm	㎡	1			연동		연동

24. 갱구부(KRQP C-12080)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	갱구비탈면보강공
1.01	비탈면콘크리트블럭설치
a	비탈면콘크리트블럭	인력,50kg미만,H=15m이하	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	비탈면콘크리트블럭	기계,50kg이상,H=15m이상	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	비탈면P.E블럭설치	1:1.0∼1.5	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	숏크리트뿜어붙이기	T = 100mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
1.04	비탈면앵커공
a	록앵커공
a-1	록앵커천공및보강재삽입
1)	록앵커천공및보강재삽입	토사	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2)	록앵커천공및보강재삽입	풍화암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3)	록앵커천공및보강재삽입	연암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
4)	록앵커천공및보강재삽입	보통암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5)	록앵커천공및보강재삽입	경암	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	록앵커그라우팅		공	1			연동		연동
a-3	PC콘조립및인장		공	1			연동		연동
a-4	지압판및브라켓트제작		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-5	보호콘크리트설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-6	격자블럭제작및설치		공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-7	장비조립및해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
b	록볼트공	D25×5m	개	1		-	수동	-	수동
c	쏘일네일공	D29×8m
c-1	쏘일네일천공	토사	m	1			연동		연동
c-2	쏘일네일천공	풍화암	m	1			연동		연동
c-3	쏘일네일천공	연암	m	1			연동		연동
c-4	쏘일네일천공	경암	m	1			연동		연동
c-5	쏘일네일공	일반,천공제외	공	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c-6	장비조립및해체	비탈면보강공	회	1		-	수동	-	수동
d	갱구보호울타리설치	H = 1.6m	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2	갱구비탈면보호공		㎥	1
2.01	비탈면고르기
a	풍화암 면고르기		㎡	1			연동		연동
b	연암 면고르기		㎡	1			연동		연동
c	경암 면고르기		㎡	1			연동		연동
2.02	떼입히기
a	줄떼붙임		㎡	1			연동		연동
b	평떼붙임		㎡	1			연동		연동
2.03	절토사면녹화
a	절토사면녹화	T = 5cm	㎡	1			연동		연동
b	절토사면녹화	T = 7cm	㎡	1			연동		연동
c	절토사면녹화	T = 10cm	㎡	1			연동		연동
d	절토사면녹화	T = 15cm	㎡	1			연동		연동
e	절토사면녹화(기계기구 설치 및 해체)		회	1			연동		연동
2.04	씨앗뿜어붙이기	초류종자	㎡	1			연동		연동
2.05	씨앗뿜어붙이기	초류종자+거적덮기	㎡	1			연동		연동
3	공사용갱문및갱구보강
3.01	숏크리트타설	갱구부	㎥	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
3.02	와이어메쉬설치	D5.8-100×100	㎡	1			연동		연동
3.03	격자지보설치	갱구부,95×22×32mm	조	1			자동		자동
3.04	격자지보철거	갱구부,95×22×32mm	조	1			연동		연동
3.05	훠폴링설치	갱구부,D38mm×6m	개	1			자동		자동
3.06	록볼트설치	갱구부,D25×3m	개	1			자동		자동

25. 방재설비(KRQP C-12130)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	공사중 설비
1.01	공사중기계설비
a	공사중임시 환기설비		식	1		-	수동	-	수동
b	공사중임시 배수설비		식	1		-	수동	-	수동
c	공사중임시 급수설비		식	1		-	수동	-	수동
1.02	공사중전기설비
a	수변전설비공사		식	1		-	수동	-	수동
b	전력간선설비공사		식	1		-	수동	-	수동
c	공사중조명설비공사		식	1		-	수동	-	수동
d	터널전력사용료		식	1		-	수동	-	수동
e	전기안전관리비		식	1		-	수동	-	수동
1.03	공사중오탁수처리시설		식	1		-	수동	-	수동
1.04	터널방음문설치및해체		식	1		-	수동	-	수동
1.05	터널물청소	고압살수	km	1
2	운영중 설비		식	1		-	수동	-	수동
2.01	운영중기계설비		개소	1			수동		수동
	세부내역 건축 KRQP A-06210 참조

26. 개착터널(KRQP C-12140)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	토 공
1.01	벌개제근및벌목
a	벌개제근	입목본수도,50∼60%	㎡	1			연동		연동
b	벌목	높이평균	㎡	1			연동		연동
1.02	표토제거
a	답구간	T = 0.20m	㎡	1			연동		연동
b	답외구간	T = 0.15m	㎡	1			연동		연동
1.03	측구공
a	측구뚝쌓기	토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	측구터파기	토 사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	땅깎기
a	토사깎기
a-1	토사깎기	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	토사깎기	굴삭기,1.0㎥	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	풍화암깎기	불도저,32ton	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	연암깎기	대규모발파	㎥	1	TYPE-Ⅵ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	경암깎기	대규모발파	㎥	1	TYPE-Ⅵ	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	층따기	토 사	㎥	1
1.06	터파기
a	터파기	육상,토 사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	터파기	육상,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	터파기	육상,연 암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	터파기	육상,경 암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.07	되메우기	개 착 부
a	가적치운반
a-1	가적치운반	토사,ℓ= 300m	㎥	1			수동		수동
a-2	가적치운반	풍화암,ℓ= 300m	㎥	1			수동		수동
b	다짐공
b-1	상부노반다짐	토사,H = 0.30m	㎥	1			자동		자동
b-2	하부노반다짐	토사,H = 0.30m	㎥	1			자동		자동
b-3	하부노반다짐	풍화암,H = 0.50m	㎥	1			자동		자동
b-4	터널개착부다짐	토 사	㎥	1			자동		자동
1.08	사토처리
a	사토처리	토사,ℓ= 60m이상	㎥	1			수동		수동
b	사토처리	풍화암,ℓ= 60m이상	㎥	1			수동		수동
c	사토처리	연암,ℓ= 60m이상	㎥	1			수동		수동
d	사토처리	경암,ℓ= 60m이상	㎥	1			수동		수동
e	사토장고르기	토 사	㎥	1			수동		수동
f	사토장고르기	풍화암	㎥	1			수동		수동
g	사토장고르기	연 암	㎥	1			수동		수동
h	사토장고르기	경 암	㎥	1			수동		수동
2	구조물공
2.01	라이닝콘크리트	면벽포함
a	콘크리트타설
a-1	바닥콘크리트타설	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
a-2	구체콘크리트타설	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	거푸집
b-1	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-2	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-3	목재거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-4	목재거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b-5	문양거푸집	판넬	㎡	1			연동		연동
b-6	강재거푸집설치및해체		회	1	ℓ= 10m예시	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	강관비계매기	3개월	㎡	1			연동		연동
c-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	강관비계	H=10m초과~20m이하	㎡	1			연동		연동
c-3	강관비계	H=20m초과~30m이하	㎡	1			연동		연동
d	강관동바리	3개월	공/㎥	1			연동		연동
d-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
d-2	강관동바리	H=2.5m초과~3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
d-3	강관동바리	H=3.5m초과~4.2m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
e	시스템동바리	3개월					연동		연동
e-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
e-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함		연동		연동
f	시공이음정리	기 계	㎡	1			연동		연동
g	배수시설
g-1	배수공설치	PVC PIPE,D50mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-2	배수공설치	PVC PIPE,D100mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-3	유도관설치	HDPE유공관,D300mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-4	부직포설치	300g/㎡	㎡	1			연동		연동
g-5	드레인보드설치		㎡	1			연동		연동
g-6	배수잡석채움		㎥	1			연동		연동
g-7	배수로뚜껑설치	와이어메쉬,350×290×80mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-8	공동구뚜껑설치	와이어메쉬,480×350×80mm	개	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
g-9	공동구콘크리트타설	기계타설	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
h	열차대피손잡이설치	스텐레스,D38.1mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
i	스페이서설치
i-1	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1		-	연동	-	연동
i-2	스페이서설치	벽체용	㎡	1		-	연동	-	연동
j	철근현장가공및조립	복 잡	ton	1
2.02	시공및신축이음
a	신축이음
a-1	다웰바설치	D25×1000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	시공이음채움	Hard Form	㎡	1		-	연동	-	연동
a-3	충진재채움	실런트계	㎥	1		-	연동	-	연동
b	시공이음
b-1	지수판설치	320×2T	m	1			연동		연동
b-2	수팽창지수재설치	30×30mm	m	1			연동		연동
2.03	방수공
a	아스팔트방수
a-1	아스팔트방수	벽체,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	아스팔트방수	상부,2회	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	방수쉬트설치
b-1	시트방수	E.C.B,T=2mm	㎡	1
b-3	일체형투명시트방수	T=1.2mm,부직포400g/㎡	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-4	분리형투명시트방수	T = 1.2mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-5	비닐시트깔기	T = 0.1mm	㎡	1			연동		연동
b-6	부직포설치	400g/㎡	㎡	1			연동		연동
c	보호모르타르설치
c-1	상부보호모르타르	1:3,T=100mm	㎡	1			연동		연동
c-2	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1			연동		연동
c-3	벽체보호모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1			연동		연동
c-4	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1			연동		연동
c-5	하부보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1			연동		연동
c-6	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1			연동		연동
d	시멘트벽돌쌓기	0.5B,표준형	㎡	1			연동		연동
e	방수층보호재설치
e-1	방수층보호재	P.E발포단열재,T=30mm	㎡	1			연동		연동
e-2	방수층보호재	EVA고무,T=10mm	㎡	1			연동		연동
2.04	접합부보강
a	수팽창지수재설치	30×30mm	m	1			연동		연동
b	시공이음채움	Hard Form	㎡	1			연동		연동
c	접합부고무설치	110×50mm	m	1			연동		연동
d	부틸고무설치	50×20mm	m	1			연동		연동
e	접착재바르기	코킹실런트	㎡	1			연동		연동
f	지수판설치	200×7T	m	1			연동		연동
g	E.C.B 시트방수	T = 2mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
h	일체형투명시트방수	T=1.2mm,부직포400g/㎡	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
i	분리형투명시트방수	T = 1.2mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
j	부직포설치	400g/㎡	㎡	1			연동		연동
k	PVC반달관설치	D50mm	m	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
l	다웰바설치	D25×1000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
m	Cover Plate 설치	T = 6mm	개소	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
2.05	터널명판및안내판설치		개소	1
a	터널명판 설치	300×300×450mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	안내판 설치	450×250×10mm	개소	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동

27. 여객정거장(KRQP C-13030)

번 호	공 종	규 격	단위	수량	비고	기본설계		실시설계
						LOD	산출방식	LOD	산출방식
1	토공
1.01	구조물터파기
a	터파기	육상,토사,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	터파기	육상,풍화암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	터파기	육상,연암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	터파기	육상,경암,0∼6m	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.02	되메우기및다짐
a	되메우기및다짐	기계90%+인력10%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	되메우기	기계100%,토사	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.03	구조물뒷채움
a	구조물뒷채움	잡석,대형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구조물뒷채움	잡석,소형장비	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.04	구조물기초깔기	잡석	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
1.05	구조물기초다짐	잡석	㎥	1
2	기성말뚝박기
2.01	P.H.C말뚝박기	D500mm,T=80mm
a	P.H.C말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	P.H.C말뚝박기	천공후말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.02	강관말뚝박기	D508mm,T=12mm
a	강관말뚝박기	직접항타	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	강관말뚝박기	천공후말뚝조성	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
2.03	말뚝두부보강
a	PHC말뚝두부보강	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝두부보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
2.04	말뚝이음및선단보강
a	PHC말뚝이음	D500mm	본	1		-	연동	-	연동
b	강관말뚝이음	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
c	강관말뚝선단보강	D508mm	본	1		-	연동	-	연동
d	말뚝이음시험비	비파괴검사	회	1			수동		수동
2.05	말뚝재하시험비
a	동재하시험	기성말뚝	회	1		-	수동	-	수동
b	정재하시험	기성말뚝	회	1		-	수동	-	수동
2.06	말뚝박기용천공(공삭공)	D600mm이상	m	1			연동		연동
2.07	말뚝그라우팅
a	말뚝그라우팅	선단	㎥	1			연동		연동
b	말뚝그라우팅	주면	㎥	1			연동		연동
2.08	장비조립및해체
a	장비조립및해체	외부 반출/반입	회	1		-	수동	-	수동
b	장비조립및해체	작업구간내 이동	회	1		-	수동	-	수동
3	역사라멘
3.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구체콘크리트	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
3.02	거푸집
a	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
d	원형거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
e	목재거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
f	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
3.03	구조물비계
a	강관비계	3개월	㎡	1			연동		연동
a-1	강관비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
a-2	강관비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
a-3	강관비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
b	시스템비계	3개월	㎡	1			연동		연동
b-1	시스템비계	H=10m이하	㎡	1			연동		연동
b-2	시스템비계	H=10m초과∼20m이하	㎡	1			연동		연동
b-3	시스템비계	H=20m초과∼30m이하	㎡	1			연동		연동
c	가설계단	3개월
c-1	경사형	H=6m이하	㎡	1			연동		연동
c-2	타워형		㎡	1			연동		연동
3.04	구조물동바리
a	강관동바리	3개월
a-1	강관동바리	H=2.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
a-2	강관동바리	H=2.5m초과∼3.5m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
a-3	강관동바리	H=3.5m초과∼4.2m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
b	시스템동바리	3개월				-	연동	-	연동
b-1	시스템동바리	H=10m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
b-2	시스템동바리	H=10m초과~20m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
b-3	시스템동바리	H=20m초과~30m이하	공/㎥	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
c	수평연결재	3개월
c-1	수평연결재	강 관	㎡	1	설치간격별 할증포함	-	연동	-	연동
3.05	시공이음면정리		㎡	1
3.06	신축이음
a	신축이음	스티로폼,T=20mm	㎡	1			연동		연동
b	다웰바설치	D25×1,000mm	개	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	충진재채움	실런트,20×20mm	m	1			연동		연동
d	지수판설치	200×5T	m	1			연동		연동
e	역사신축이음	상부	m	1			연동		연동
f	역사신축이음	하부	m	1			연동		연동
g	역사신축이음	벽체	m	1			연동		연동
3.07	방수공
a	시트방수
a-1	시트방수	상ㆍ하부,T=3mm	㎡	1	아스팔트시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-2	시트방수	벽체,T=3mm	㎡	1	아스팔트시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
a-3	시트방수	보강부,T=3mm	㎡	1	아스팔트시트	(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b	모르타르
b-1	바닥고르기모르타르	1:3,T=10mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-2	상부보호모르타르	1:3,T=50mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-3	바닥보호모르타르	1:3,T=30mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
b-4	벽체보호모르타르	1:3,T=5mm	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
c	시멘트벽돌쌓기	벽체,0.5B	㎡	1		(LOD:200)	자동/연동	(LOD:300)	자동/연동
3.08	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체	㎡	1			연동		연동
b	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1			연동		연동
3.09	커플러설치	각종	개	1			연동		연동
3.10	철근현장가공및조립
a	철근현장가공및조립	복잡	ton	1			수동		수동
b	철근현장가공및조립	매우복잡	ton	1			수동		수동
4	지하도
a	벽돌쌓기	1.0B	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	타일붙이기
b-1	화강석판붙이기	바닥,T=30mm	㎡	1	습식공법	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-2	석재판붙이기	벽체,T=30mm	㎡	1	건식공법	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-3	테라죠타일붙이기	바닥,300×300×30mm	㎡	1	압착붙이기	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-4	자기질타일붙이기	벽체,110×190×15mm	㎡	1	떠붙이기	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-5	자기질타일붙이기	벽체,90×190×15mm	㎡	1	압착붙이기	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b-6	천장뿜칠	2회	㎡	1	시멘트뿜칠
c	화강석계단설치	300×150mm	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	지하도조명공사		식	1			수동		수동
e	펌프실출입문설치	B2.0×H2.2m	개소	1			수동		수동
f	펌프설비기타		식	1		-	수동	-	수동
5	고상홈
5.01	콘크리트타설
a	바닥콘크리트	무근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	구체콘크리트	철근,펌프차사용	㎥	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.02	거푸집
a	유로폼	벽체,보통,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
b	합판거푸집	6회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
c	합판거푸집	4회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
d	합판거푸집	3회,H=0∼7m	㎡	1			연동		연동
5.03	강관동바리	암거용,3개월	공/㎥	1			연동		연동
5.04	신축이음	합판,T=12mm	㎡	1			연동		연동
5.05	타일붙이기
a	오나멘트타일붙이기	400×400×30mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	마감타일붙이기	400×450×30mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
c	안전타일붙이기	300×300×30mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
d	장애인타일붙이기	300×300×35mm	㎡	1	고무매립형	(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.06	단부블럭쌓기	막음벽,190×190×390mm	㎡	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.07	안전난간설치
a	안전난간설치	스텐레스(주자재제작설치)	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
b	안전난간설치	스텐레스(규격자재설치)	m	1		(LOD:200)	자동	(LOD:300)	자동
5.08	스페이서설치
a	스페이서설치	벽체	㎡	1		-	연동	-	연동
b	스페이서설치	슬래브및기초	㎡	1		-	연동	-	연동
5.09	철근현장가공및조립	보통	ton	1			수동		수동